{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":41,"n_cols":8,"rows_kept":41,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,2,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[4,0,8,0],[4,1,8,1],[9,0,13,0],[9,1,13,1],[14,0,22,0],[14,1,22,1],[23,0,26,0],[23,1,26,1],[27,0,33,0],[27,1,33,1],[34,0,37,0],[34,1,37,1],[39,1,39,2],[39,4,39,5],[40,0,40,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件1     金华市预拌混凝土企业质量检查评分表"]
["企业名称：                                               检查时间："]
["序号","检查项目","检查内容","检查方法","评分标准",null,"得分","检查情况简要描述"]
[{"$nulls":4},"基本分","评分依据"]
[1,"试验室管理（35分）","试验室环境","现场目测抽查",6,"检测仪器布置不合理，扣2分；试验室面积达不到要求扣2分；试验室温湿度不符合有关标准要求，扣2分。"]
[null,null,"仪器设备","现场目测抽查",6,"试验仪器设备应齐全，试验器具应配套，缺1台扣2分，主要仪器设备保养不良或无维护记录的，每台扣1分"]
[null,null,"仪器设备检定/校准","现场目测抽查",5,"每发现一台强检计量器具(搅拌楼电子秤、压力试验机必查）检定报告不在有效期内，每少一台扣1分。计量器具使用时没有定期进行校准或校准记录不真实，每少一台扣1分."]
[null,null,"配合比设计调整及管理实施","配合比计算依据及水泥用量、砂率、水灰比、用水量是否正确，有无调整试配记录，外加剂和掺合料的掺量是否经过试验确定",8,"每处不符要求扣2分，扣完为止"]
[null,null,"实验操作技能","检查执行相关试验规范程度",10,"每处不符合规范扣2分，扣完为止。"]
[2,"原材料情况（30分）","质量证明文件","查原材料进场台账（包括品种、规格、数量、出厂合格证、质保书、产品质量证明书），出厂检验报告等",5,"随机抽查一个月的资料，每发现缺少一批扣1分，内容不全扣0.5分。"]
[null,null,"日常检验","查验以上对应产品的复试检验记录（规格、型号、品种、批号、数量、报告日期、检验章、必检项目、相关人员签字",5,"原材料必须按标准要求进行抽样检验，对应的复试记录及试验报告应符合要求。缺少一批扣1分。"]
[null,null,"原材料抽查","按下半年市局原材料抽查结果",10,"有一项不合格扣2分，砂石质量不能满足C30要求扣3分"]
[null,null,"定期抽检","查第三方送检报告",4,"每季度应将原材料送第三方检测机构检测，每缺少一次扣1分。"]
[null,null,"存放","现场目测抽查砂、石存放地面是否为硬化地面及积水情况，是否按品种、规格分别存放，有无顶棚，标志是否清晰准确，是否存在混堆现象。",6,"砂、石存放地面未硬化或积水严重扣2分，未按品种、规格分别存放扣1分，标志不清晰扣1分，有混堆现象扣2分。"]
[3,"混凝土生产质量控制（45分）","配合比实施情况","查验配合调整记录，查生产配合比配料情况与配合任务单一致性；配合比调整人员的权限配合比；砂石含水率测试记录",5,"任意一次下达的生产配合比与实际生产计量设定值不对应，即用于生产混凝土，扣5分；配合比调整没有记录或授权，扣2分，配合比调整记录未经试验室负责人签字，扣1分；无砂石含水率测试记录扣2分。"]
[null,null,"投料称重计量","查近2个月投料计量误差是否在标准范围，查验原材料计量超误差时，是否调整，并记录签认。",3,"每发现一次投料计量超规范允许误差后没有采取调整并记录签认扣2分，内容不全扣0.5分。超误差较大且未采取措施的，责令工程质量追溯。无投料记录的扣3分"]
[null,null,"试件留置","查留置数量（对应生产任务单抽查），试件制作、标识、存放",5,"未按规范要求留置出厂检验试件，扣5分，试件制作、标识不规范，扣1分/处。"]
[null,null,"坍落度检验","是否有出厂坍落度检测记录，对应抽查的生产任务单，抽查出厂坍落度检验情况",3,"每发现一次未对出厂混凝土进行坍落度检验，扣0.5分。累计三次以上，扣3分."]
[null,null,"交货检验记录","随机抽查一个月内交货检验记录",4,"发现一次未进行交货检验，扣1分，扣完为止"]
[null,null,"混凝土强度评定","随机抽查一个月内的混凝土强度评定",2,"每发现一批未进行强度评定，扣1分。"]
[null,null,"拌合物性能检测","对搅拌物的坍落度，扩展度，经时损失等进行抽测",6,"每发现一处不合格扣6分"]
[null,null,"拌合物不合格及剩退回混凝土处置","资料台账抽查",2,"无资料台账及处理记录扣2分。"]
[null,null,"现场混凝土强度检测","现场检测",15,"抽取现场达到600℃。天的构件进行砼实体抽测，应达到设计等级的要求，达不到的扣15分。或直接判定不合格。"]
[4,"企业资质、合同管理和售后服务（14分）","企业资质、持证人员","1、技术负责人应有高工证或一级建造师证、中级证书4人。（岗位证书不少于5人）2、通过技术资料鉴字等手续查在岗人员数量，企业有无出租出借或转让企业资质行为",10,"1、持证者缺1人扣1分；2、在岗人员缺1人扣1分；3、持证未缴纳“三险一金”的每1人扣1分，缺高工或一级建造师证的扣5分。有资质出借行为的不得分。"]
[null,null,"合同、订货单位、发货单","现场抽查",1,"合同保存不完整、无评审程序扣1分。"]
[null,null,"施工指南和技术交流","现场抽查",2,"工程施工有技术交底得一分，施工指南和技术交底制度执行情况不符合要求，扣2分。"]
[null,null,"混凝土售后服务","现场抽查",1,"供混凝土1000m³以上的项目，服务回访不少于1次，并有回访记录，每缺1次扣1分；有服务差的评价应立即整改，并有记录。"]
[5,"环境保护措施（25分）","废水、废混凝土处理","现场观察及查阅资料",5,"沉淀池3个以上，排水沟与沉淀池连接，废水零排放得2分；砂、石分离设备已使用得2分，现场脏乱扣1分。"]
[null,null,"粉尘处理","现场观察",7,"料场无顶棚扣2分，料场无围棚扣2分，无喷雾降尘措施扣2分。带式输送机未装护罩扣1分。"]
[null,null,"运输机械防溅落装置","现场观察",4,"搅拌机、泵车应装有防溅及防落装置，每辆车未安装扣0.5分。"]
[null,null,"质量保证体系认证","检查企业是否已通过GB/T9001-9002质量体系认证",2,"未通过扣2分。"]
[null,null,"场地清扫清洗车辆配备","需提供企业购置发票或行驶证",1,"配备场地清扫车得1分，未配备不得分。"]
[null,null,"全封闭绿色环保站","现场观察",2,"主楼未全封闭扣2分。"]
[null,null,"环保绿化","现场观察",4,"厂区门前实行三包，厂区道路、地面整洁，车辆行驶无扬尘，未硬化的空地进行绿化，未达标扣4分"]
[6,"技术进步（15分）","企业荣誉","本年度荣誉证书",2,"获国家级\\省级先进荣誉得2分，获市级荣誉得1分。同一奖项不累计。"]
[null,null,"个人在技术竞赛中的优胜","本年度奖励证书",2,"获国家级\\省级竞赛名次得2分，获市级竞赛名次得1分，同一奖项不累计。"]
[null,null,"获得标准化试验室称号","现场考核",8,"通过标准化试验室考核得8分，未通过不得分。"]
[null,null,"喷淋系统自动控制调节","现场检查",3,"厂区装置自动调节喷雾系统得3分，未安装不得分。"]
[7,"经营指标（6分）","总税收","查看财务报表",6,"总税收达到200万元得2分，每增加60万元加1分，最高得7分(2017年10-2018年9月实交税收），低于200万元扣6分。"]
["合计","总分",null,"170分","总得分"]
["      检查人员（签字）：                                            企业负责人（签字）："]