{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["一批","Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"一批","index":0,"n_rows":259,"n_cols":8,"rows_kept":259,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件"]
["国家发展改革委2013年节能技术改造财政奖励项目实施计划（第一批）"]
["序号","上报单位","企业名称","节  能  措  施","实施年限","总投资\n(万元)","节能量\n(万吨标准煤)","预计奖励金额(万元)"]
[1,"北京市发改委、北京市财政局","北京燕京啤酒股份有限公司","能量系统优化节能技术改造项目。建设回收余热设备对锅炉烟气、冷凝水、蒸汽的余热进行回收，对采暖站、供水系统、空压机系统的泵进行变频改造，采用节能型变压器替代耗能型变压器，建设能源管理控制系统，对喷嘴进行节能改造。","2012-2014",7720,2.37]
[2,"天津市经信委、天津市财政局","天津大唐国际盘山发电有限责任公司","3、4号发电机组主汽轮机本体通流部分改造项目。采用超临界技术，对3#、4#机组汽轮机高、中、低圧缸通流部分进行整体改造，将汽轮机组叶片全部更换为变截面扭曲叶片，改变高中压静叶结构；改进汽封结构、进汽结构、抽汽插管结构，改造低压内缸等，提高机组效率。","2012-2013",13300,2.01]
[3,"河北省发改委、河北省财政厅","河北吉藁化纤有限责任公司","燃煤锅炉改造项目。采用2台75吨/小时中温次高压循环流化床锅炉，替代现有2台65吨/小时中温次高压链条锅炉，配套建设相关辅助设施。","2012-2013",5714,{"v":2,"d":"2.00"}]
[4,"河北省发改委、河北省财政厅","河北兴柏生物科技有限公司","锅炉“以大代小”综合节能改造项目。采用1台130吨/小时循环流化床锅炉及其配套设备，替代2台中温中压 35吨/小时抛煤链条炉和1台75吨/小时循环流化床锅炉。","2012-2013",13249,2.11]
[5,"河北省发改委、河北省财政厅","河北德金玻璃有限公司","玻璃熔窑富氧燃烧改造项目。改造气保车间分馏塔富氧排放系统，改造富氧气回收器，架设输送设备及管路，增设计量仪表及阀门等配套设施。","2012-2013",2150,2.91]
[6,"河北省发改委、河北省财政厅","龙星化工股份有限公司","低真空循环水回收热能供热项目。建设2座低真空循环水供热首站，对供热管网进行改造，配套建设回收热能设备。","2012-2013",5027,1.93]
[7,"河北省发改委、河北省财政厅","河北中煤旭阳焦化有限公司","烟道气余热回用项目。建设7套烟道气余热锅炉装置，配套建设相关辅助设施。","2012-2014",5446,2.11]
[8,"河北省发改委、河北省财政厅","邯郸钢铁集团有限责任公司","燃气蒸汽联合循环发电项目。建设1套低热值煤气燃气轮机及配套的煤气压缩机、发电机及有关辅机，自然循环双压余热锅炉以及补汽式汽轮发电机组以及相关配套辅助设施。","2012-2013",92164,22.92]
[9,"河北省发改委、河北省财政厅","武安顶峰热电有限公司","冷凝热回收利用供热项目。购置安装8台热泵机组，铺设5000米循环水供热管网及其配套加热器，配套安装相关辅助设施。","2011-2013",17101,2.13]
[10,"河北省发改委、河北省财政厅","河北钢铁股份有限公司承德分公司","煤气资源利用发电项目。建设1台260吨/小时高温高压燃气锅炉和1台60兆瓦抽汽凝汽式汽轮发电机组，配套建设相关辅助设施。","2012-2013",29000,{"v":18,"d":"18.00"}]
[11,"河北省发改委、河北省财政厅","河北三利毛纺有限公司","余热利用节能改造项目。购置32台(套)节能设备，改造现有供热系统，回收利用生产过程中产生的余热(生产污水、动力车间循环水)，用于工艺用水加热、生活热水、冬季采暖。","2012-2013",2286,0.78]
[12,"河北省发改委、河北省财政厅","冀东水泥丰润有限责任公司","干法水泥生产线低温余热回收利用项目。在1条2500吨/天熟料生产线上，建设6兆瓦纯中低温余热发电综合利用电站，包括窑头AQC余热锅炉、窑尾PH余热锅炉，汽轮发电机房、化学水处理间、除氧间、电站控制室、电站循环冷却水系统以及电站计算机控制系统。","2012-2013",5059,1.22]
[13,"河北省发改委、河北省财政厅","唐山国丰钢铁有限公司","煤气系统节能优化项目。购置活动烟罩、转炉煤气自动回收控制系统；建设修包间，购置立式烘烤蓄热式烧嘴钢包烘烤器；为高炉配置热风炉优化燃烧系统，实现高炉热风炉的智能优化燃烧；热风炉燃烧室同步保温。","2012-2013",5646,9.05]
[14,"河北省发改委、河北省财政厅","唐山达丰焦化有限公司","一、二期捣固焦炉装煤烟气回收利用项目。采用u型管导烟车替代炉顶原消烟除尘车，增加水封装置和高压氨水喷洒系统。","2012-2013",2181,0.76]
[15,"河北省发改委、河北省财政厅","唐山中红普林塑胶有限公司","导热油锅炉综合节能改造项目。回收锅炉烟气余热，加装热管式换热器用于冬季采暖，加装热管式空气预热器在非采暖季节预热空气；将煤斗改造成分行分层给煤机；加装锅炉节能控制装置。","2012-2013",1517,0.61]
[16,"河北省发改委、河北省财政厅","唐山建龙实业有限公司","65兆瓦燃烧高炉煤气发电机组节能技术改造项目。建设1座容量为65兆瓦超高压高温带再热系统高炉煤气的发电机组，淘汰现有2台装机容量15兆瓦、12兆瓦的中温中压发电机组。","2012-2013",30232,9.02]
[17,"河北省发改委、河北省财政厅","唐山佳华煤化工有限公司","140吨/小时干熄焦项目。建设干熄炉、干熄焦锅炉、综合电气室、除尘系统，配套建设相关辅助设施。","2012-2013",17839,4.57]
[18,"河北省发改委、河北省财政厅","德龙钢铁有限公司","电机系统变频调速节能改造项目。对32台总功率为48240千瓦的高压电机拖动系统进行变频改造，安装32台高压变频器；对9台总功率1432千瓦的低压电机拖动系统进行变频改造，安装9台低压变频器。","2012-2013",5120,3.04]
[19,"河北省发改委、河北省财政厅","河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司","变频器改造项目。购置安装43台(套)变频节电装置，配套安装相关辅助设施。","2012-2013",16249,2.57]
[20,"河北省发改委、河北省财政厅","沧州中铁装备制造材料有限公司","电机系统节能二期工程项目。对56台总功率为61515千瓦高压电机系统安装高压智能变频器，对106台总功率为8600千瓦低压电机系统安装低压智能变频器，进行变频节能技术改造。","2012-2013",7200,3.76]
[21,"河北省发改委、河北省财政厅","河北津西钢铁集团股份有限公司","煤气、饱和蒸汽回收利用发电项目。建设1台220吨/小时高温高压纯燃煤气锅炉配1台50兆瓦凝汽式汽轮发电机组；回收利用炼钢转炉生产过程中的饱和蒸汽资源建设1台10兆瓦补汽凝气式汽轮发电机组及相关辅助设施。","2012-2013",32184,{"v":8.4,"d":"8.40"}]
[22,"河北省发改委、河北省财政厅","唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司","电机变频及水泵节能技术改造项目。对17套总装机容量7619千瓦风机、水泵电机组配套安装变频设备；将34套总装机容量13140千瓦的水泵组更换为高效节能泵组。","2012-2013",2640,0.91]
[23,"河北省发改委、河北省财政厅","河北钢铁集团永洋钢铁有限公司","生产工艺系统节能改造项目。购置8套节能泵，6套大型变频器，10台水轮机冷却塔，1套35MVARSVC装置，用于生产系统优化节能改造。购置各类保温砖34710块、保温板820平方米，用于制作加热炉保温；购置4座蓄热式大包烘烤器，1套热风炉优化燃烧自控系统。","2012-2013",3005,2.69]
[24,"河北省发改委、河北省财政厅","河北精信化工集团有限公司","DSD酸生产能量系统优化节能改造项目。采用加氢还原替代铁粉还原，优化工艺用能；改造2台12.5吨链条炉，新上2台10吨新型环保节能锅炉。","2012-2013",1318,0.93]
[25,"河北省发改委、河北省财政厅","河北西柏坡发电有限责任公司","#1机组汽轮机优化节能改造项目。对汽机高压、中压、低压部分进行通流改造，配套建设相关辅助设施。","2012-2013",2800,1.49]
[26,"河北省发改委、河北省财政厅","河北西柏坡第二发电有限责任公司","#5机组汽机系统优化节能改造项目。采用新型低压内缸模块替代汽轮机低压缸，采用蜂窝汽封替代原有汽封，对水塔填料进行改造。","2012-2013",2500,1.15]
[27,"河北省发改委、河北省财政厅","河北敬业集团有限责任公司","烧结混合料蒸汽预热及电机永磁调速工序优化项目。购置99台(套)永磁调速装置，对大型电机进行永磁调速改造；采用高炉冲渣水热源机组替代燃气溴化锂制冷机组。","2012-2014",7367,2.09]
[28,"河北省发改委、河北省财政厅","河北华戈染料化学股份有限公司","电机系统变频及能量系统优化节能技术改造项目。对风机、水泵、搅拌机等80台(套)主要转动设备进行变频改造；采用双二效常压蒸发装置替代现有四效减压蒸发装置，配套改造生产车间1200平方米；对磺化工艺进行技术改造。","2012-2014",1700,0.96]
[29,"河北省发改委、河北省财政厅","冀东水泥滦县有限责任公司","回转窑燃烧系统节煤及电机系统变频节电改造项目。购置4套五风道煤粉燃烧器、2台供煤罗茨风机、4台配煤一次风机，对一线、二线回转窑窑头燃烧系统进行节煤改造；购置膨胀节、保温材料，对双线回转窑保温砌筑，并对窑尾分解炉下缩口进行改造；对38套总装机容量9886千瓦的电机加装变频器。","2012-2013",3692,4.57]
[30,"山西省发改委、山西省经信委、山西省财政厅","山西双良再生能源产业集团有限公司","国电太原第一热电厂冷凝热回收利用项目。建设1座换热首站，利用6台吸收式热泵机组及配套设施回收电厂冷凝热。","2012-2013",12000,5.08]
[31,"山西省发改委、山西省经信委、山西省财政厅","运城市绛县开发区德信隆化工有限公司","炭黑尾气、余热利用节能改造项目。利用炭黑尾气采用燃气锅炉替代现有2台4吨燃煤锅炉，将4个焦油釜、2个萘蒸馏塔管式炉改为燃气型，购置安装2台余热锅炉、2台高空余热器。","2012-2013",1818,1.94]
[32,"内蒙古自治区发改委、内蒙古自治区财政厅","内蒙古三联金山塑胶有限责任公司","年产12万吨离子膜烧碱技术改造项目。1.对一次盐水过滤、二次盐水、离子膜电解、增加脱氯设施进行改造；2.在原有的1套蒸发装置上进行技术改造，使其达到12万吨/年45%烧碱的生产能力，同时增设离子膜液碱储罐；3.新增1套用于控制一次盐水过滤、二次盐水、离子膜电解、脱氯工序的DCS(集散型控制系统)系统；4.采用高纯水系统替代现有1套脱盐水系统；5.对现有2#变电所进行扩容改造，满足改造后新增设备的供电要求；6.配套工艺以及公用工程管网的改造。","2011-2013",{"v":19228.51,"d":"19229"},6.02]
[33,"内蒙古自治区发改委、内蒙古自治区财政厅","包头钢铁(集团)有限责任公司","燃气系统节能技改工程项目。1.购置转炉煤气自动回收控制系统11套，用于提高转炉煤气回收精度，延长转炉煤气回收时间；2.为高炉配置6套热风炉智能燃烧系统，实现高炉热风炉燃烧系统的智能模糊燃烧点优化；3.建设22套蓄热式烤包器及配套烤包间，保持烤包器温度，减少热量放散。","2012-2013",{"v":9636.34,"d":"9636"},13.84]
[34,"内蒙古自治区发改委、内蒙古自治区财政厅","通辽梅花生物科技有限公司","利用氨基酸有机废弃物年产1331万立方米沼气节能技术改造项目。对氨基酸类有机废水处理原有工艺进行技术改造，建设预处理、厌氧处理、好氧处理、ANAMMOX脱氮处理、沼气处理、废气处理、污泥处理、化学投药系统及沼气输送管道系统，年产1331万立方米沼气。","2012-2013",8216,1.07]
[35,"内蒙古自治区发改委、内蒙古自治区财政厅","商都中建金马冶金化工有限公司","年产10万吨镍铁改造项目。采用烟气余热烘烤+回转窑烧结+热料入炉镍铁冶炼技术，将原有12500KVA矿热炉升级为25000KVA矿热炉，采用回转窑替代环式烧结机。","2012-2014",{"v":9372.2,"d":"9372"},2.82]
[36,"内蒙古自治区发改委、内蒙古自治区财政厅","巴彦淖尔富源热力有限责任公司","2×116兆瓦集中供热改造项目。采用 2台116兆瓦循环流化床热水锅炉替代29台小锅炉及居民土暖气，配套建设相关辅助设施，项目建成后，新增供热能力448万平米。","2012-2013",{"v":9196.5,"d":"9197"},1.59]
[37,"内蒙古自治区发改委、内蒙古自治区财政厅","内蒙古兰太实业股份有限公司","利用吸收式热泵回收循环水余热集中供热节能改造项目。对电厂循环水系统和氯酸钠循环水系统的余热采用热泵技术进行回收，其中电厂循环水系统选用1台45兆瓦吸收式热泵，热泵可从循环水中回收冷凝热18.13兆瓦；氯酸钠循环水系统选用1台75兆瓦吸收式热泵，回收冷凝热31兆瓦。","2012-2013",{"v":3721.39,"d":"3721"},2.18]
[38,"内蒙古自治区发改委、内蒙古自治区财政厅","内蒙古鑫泰集团突泉县鑫光热力有限责任公司","集中供热技术改造二期项目。购置安装2台70兆瓦循环流化床锅炉，替代原有4台小锅炉，配套建设相关辅助设施。","2011-2012",{"v":12502.4,"d":"12502"},0.81]
[39,"内蒙古自治区发改委、内蒙古自治区财政厅","通辽第二发电有限责任公司","600兆瓦工程乏汽余热回收供热改造项目。对通辽发电厂三期600兆瓦机组汽轮机乏汽余热进行回收用于供热，主要包括：汽轮机打孔抽汽改造、热网加热首站建设，安装4台余热回收机组。改造后回收该机组的部分乏汽，用于加热一次热网水，可回收乏汽303吨/小时，实现乏汽余热回收量192兆瓦。","2012-2013",23091,17.42]
[40,"内蒙古自治区发改委、内蒙古自治区财政厅","元宝山发电有限责任公司","2号机组节能优化改造项目。1.对汽轮机低压缸通流改造，更换2台低压转子及内缸隔板等部件；2.对汽轮机高、中、低压缸汽封改造，更换为接触式汽封，并对汽封间隙按下限进行调整；3.对锅炉水冷壁整体改造，对流受热面部分改造；4.对锅炉燃烧器全部进行改造，改为低氮燃烧器；5.对锅炉点火方式进行改造，改为微油点火燃烧器；6.对空气预热器进行整体改造，改为新型空气预热器。","2012-2013",29532,4.82]
[41,"内蒙古自治区发改委、内蒙古自治区财政厅","内蒙古双欣环保材料股份有限公司","PVA循环经济产业基地供热锅炉压差发电节能改造项目。结合锅炉运行方式，采用3台12兆瓦背压式汽轮机和发电机替代减温减压器，配套建设相关辅助设施。\n","2012-2013",4228,3.43]
[42,"吉林省发改委、吉林省财政厅","桦甸市火炬供热有限公司","桦甸市老城区集中供热节能改造项目。购置安装1台58兆瓦高温热水锅炉及配套附属设施47台(套)，利用原有41台(套)其它设备，淘汰16台分散供热小锅炉，12座小锅炉房，实现集中供热面积96.34万平方米。","2012-2013",2472,0.68]
[43,"吉林省发改委、吉林省财政厅","榆树市供热工程公司","榆树市城区集中供热节能改造项目。购置安装2台29兆瓦高温往复热水锅炉、1台46兆瓦高温热水往复锅炉及鼓风机、引风机、循环水泵等附属设施96台(套)，淘汰51台(套)分散供热小锅炉，17座分散供热锅炉房，实现集中供热面积129.86万平方米。","2013-2014",{"v":7661.56,"d":"7662"},1.34]
[44,"吉林省发改委、吉林省财政厅","中粮生化能源（榆树）有限公司","淀粉生产工艺余热回收利用项目。对5套淀粉干燥设施的尾气、淀粉车间蒸发冷凝液回收利用，购置换热器、预热器、板式冷凝器、蒸汽再压缩器、电控设备、循环泵等40台(套)。","2012-2013",1030,0.73]
[45,"黑龙江省发改委、黑龙江省财政厅","哈尔滨菊花生物科技有限公司","燃煤锅炉改造项目。采用2台45吨/小时循环流化床蒸汽锅炉(一开一备)替代原有3台20吨/小时链条炉，购置风机、水泵、除尘器等相关辅助设施。","2012-2014",2963,{"v":1,"d":"1.00"}]
[46,"黑龙江省发改委、黑龙江省财政厅","依安县冬阳供热有限公司      ","集中供热锅炉改造项目。采用2台70兆瓦往复式炉排热水锅炉替代原有分散的44台小锅炉，购置鼓引风机、循环泵、除尘器等设备，配套改造供热管网10.3千米，实现集中供热面积215万平方米。","2012-2013",11500,1.84]
[47,"黑龙江省发改委、黑龙江省财政厅","海林市嵘恒供热有限责任公司","集中供热锅炉改造项目。采用4台29兆瓦往复炉排热水锅炉替代原有分散的50台老旧小锅炉，配套建设热力系统、输煤系统、除渣系统等，实现集中供热面积158万平方米。","2012-2013",6889,{"v":2.1,"d":"2.10"}]
[48,"黑龙江省发改委、黑龙江省财政厅","绥棱县聚鑫供热有限公司    ","集中供热锅炉改造二期项目。采用1台29兆瓦链条炉排热水锅炉和1台14兆瓦链条炉排热水锅炉替代原有分散的64台小锅炉，购置鼓引风机、水泵、干湿两级除尘器等设备，实现集中供热面积69.3万平方米。","2012-2013",3143,1.16]
[49,"黑龙江省发改委、黑龙江省财政厅","大唐黑龙江发电有限公司哈尔滨第一热电厂    ","1号机循环水余热回收利用项目。采用热泵技术，回收1号汽轮机排汽冷凝热，用于加热热网循环水供冬季采暖。购置并安装7套吸收式热泵机组及配套设备，实现集中供热面积174万平方米。",2013,12900,4.82]
[50,"黑龙江省发改委、黑龙江省财政厅","绥化中盟热电有限公司","烟气及冷却水余热回收项目。在6台锅炉烟气排烟管道上加装烟气深冷器，回收锅炉烟气余热；采用热泵技术，回收冷渣水余热；用于加热热网水供冬季采暖。","2012-2013",4684,{"v":1.6,"d":"1.60"}]
[51,"黑龙江省发改委、黑龙江省财政厅","黑龙江倍丰农业生产资料集团宁安化工有限公司","生产工艺系统能量优化项目。对富氧空气预热系统、粉煤灰回流系统、煤气净化系统进行优化改造，新增1台管式空气预热器、1套空分设备、带有中心回流管的旋风分离器、1套静电除尘器等。","2012-2013",1544,0.98]
[52,"黑龙江省发改委、黑龙江省财政厅","黑龙江省镜泊湖农业开发股份有限公司","系统节能技术改造项目。糖车间蒸发工段采用1套16吨/小时MVR蒸发器替代原有1套6吨/小时和1套10吨/小时老旧蒸发器；在1台35吨/小时流化床锅炉的烟道尾部，安装1台余热锅炉，吸收废气余热用于锅炉进水加热。","2012-2013",1143,0.52]
[53,"黑龙江省发改委、黑龙江省财政厅","东宁宏达高蛋白饲料有限公司","节能改造项目。采用1台30吨/小时循环流化床锅炉替代原有2台15吨/小时链条炉排蒸汽锅炉；对拌料水回收系统、蒸煮系统、蒸馏和精馏系统及饲料干燥工段进行改造，回收余热作为工艺用热。","2011-2013",3826,1.49]
[54,"江苏省经信委、江苏省财政厅","江阴澄星实业集团有限公司","磷酸生产余热回收利用改造项目。依托公司原有1套12万吨/年磷酸装置(原二期磷酸装置)和2套5万吨/年多聚磷酸装置实施余热回收利用改造。新增带余热回收装置的氧化塔，配套建设水泵、换热器、连接管道、控制仪表等辅助设施。","2012-2013",1938,2.46]
[55,"江苏省经信委、江苏省财政厅","江苏花厅生物科技有限公司","年产十万吨酒精生产线节能技术改造项目。依托公司年产10万吨酒精生产线，采用浓醪发酵和冷凝水回收、间壁冷却、压差蒸馏多效热集成工艺及闪蒸回收能量等技术，采用差压节能酒精生产线装置替代常压酒精生产线。","2012-2013",4000,0.79]
[56,"江苏省经信委、江苏省财政厅","玖龙纸业（太仓）有限公司","纸机能量系统优化节能改造项目。依托公司原有PM16/17号机(年产70万吨)，采用膜式施胶工艺替代施胶机原来浸式施胶，使工序产品干度由原来的50%提高至73%。","2012-2013",2710,4.52]
[57,"江苏省经信委、江苏省财政厅","苏州苏盛热电有限公司","能源系统优化改造项目。依托公司原有2台50兆瓦背压、2台25兆瓦抽凝机组，实施锅炉风机变频改造及蒸汽梯级利用改造。对14台锅炉风机(共10390千瓦)实施变频改造；将作为锅炉进水的冷渣机冷却水加热过程进行梯级利用优化，由原三级抽汽加热改为三、四、五级抽汽加热。","2012-2013",1500,1.56]
[58,"江苏省经信委、江苏省财政厅","吴江创新印染厂","生产过程余热回收技术改造项目。依托原有1.5亿米加工染布生产线，实施余热利用和能量系统优化改造。对9台定型机排放的高温废气实施余热回收废气净化改造，对77套印染设备实施工艺水余热利用改造，对1台600万大卡的导热油锅炉加装蒸汽发生器改造。","2012-2014",2157,1.02]
[59,"江苏省经信委、江苏省财政厅","江苏新民纺织科技股份有限公司","纺丝能量系统优化项目。依托公司原有年产26万吨差别化纤维生产线，实施能量系统优化改造。采用直熔纺替代原有6线144位切片纺，采用公司聚酯车间热媒站导热油加热替代原有48台电加热联苯炉，购置增压泵、波纹管控制阀、熔体管道、熔体冷却器等设备100多台。","2013-2014",1350,{"v":0.8,"d":"0.80"}]
[60,"江苏省经信委、江苏省财政厅","江苏沙钢集团有限公司","烧结烟气余热回收利用项目。依托公司原有5#、7#共2座360平方米烧结机实施余热利用改造。建设2座低温烟气余热锅炉，回收烧结矿由鼓风式环冷机冷却过程中排出的大量温度为250-380摄氏度的低温烟气余热，回收余热锅炉产生的蒸汽。","2013-2014",6776,6.66]
[61,"江苏省经信委、江苏省财政厅","张家港永兴热电有限公司","#2机组供热改造项目。依托公司原有2台C15机组，实施能量系统优化改造。关停原恒东热电(2×C25)、澳洋热电(1×C6+1×B6)供热机组，并将公司原有2#汽机C15兆瓦抽凝机改为1台B15兆瓦背压机，降低发电煤耗。",2013,2143,4.08]
[62,"江苏省经信委、江苏省财政厅","连云港金蔷薇化工有限公司","年产15万吨固体硅酸钠窑炉节能技术改造项目。依托公司原有15万吨/年固体硅酸钠生产线实施窑炉节能改造。扩大燃烧室面积、采用双蓄热室替代单蓄势室、改造进出料系统及其布局、加强窑炉保温等技术，采用2座121.1平方米节能型窑炉，替代原有4座落后窑炉。","2012-2014",1950,0.79]
[63,"江苏省经信委、江苏省财政厅","江苏森达沿海热电有限公司","能量系统优化项目。依托公司原有3台75吨/小时、1台130吨/小时+1台220吨/小时循环流化床锅炉和1台B15+1台C15汽轮机组，实施能量系统优化改造。在3台75吨/小时锅炉的旋风分离器中增设换热装置，回收锅炉烟气的部分热能；对18台负荷较大的给水泵、风机实施变频改造。","2012-2013",3283,0.89]
[64,"江苏省经信委、江苏省财政厅","盐城金龙马特种纺织有限公司","燃煤锅炉和电机系统节能改造项目。依托现有15万锭环锭纺生产线，实施能量系统优化改造。采用2×6吨/小时高效节能燃煤锅炉替代2台6吨/小时低效燃煤锅炉；采用Y1200型染色机替代原有5台老式绞纱染色机，\r对56台倍捻机主电机、30台空调室喷淋水泵电机、20套空调室送风机电机、12套梳棉机电机实施变频改造等。","2012-2013",3015,0.61]
[65,"江苏省经信委、江苏省财政厅","胜达集团江苏双灯纸业有限公司","年产8万吨生活用纸生产线综合节能改造项目。依托公司原有8万吨生活用纸生产线实施能量系统优化改造。采用1台45吨循环流化床锅炉替代原有3台36吨/小时链条炉，对2台(35吨/小时备用炉、25吨/小时快装炉)进行改造；采用2台高速造纸机替代12台小圆网造纸机；更新改造2台高效空压机、50台新型节能高效电机等。","2012-2014",4000,1.56]
[66,"江苏省经信委、江苏省财政厅","梅兰化工集团有限公司","自备热电厂背压机组替代改造项目。依托公司自备热电厂现有的2台CC25机组，实施能量系统优化改造。采用1台25兆瓦高温高压背压机汽轮机组替代1台25兆瓦抽凝式汽轮机组，配套建设相关辅助设施。","2012-2013",4403,1.11]
[67,"江苏省经信委、江苏省财政厅","国电泰州发电有限公司","#1锅炉预热器节能改造项目。依托公司现有2台1000兆瓦发电机组，对#1机组锅炉空预器进行节能改造，主要包括：1.拆除原预热器传热元件及栅架，在原A盒外侧加装横向隔板，隔板外侧相临的两块转子隔板之间加装新的径向隔板，将36分仓的转子结构改为72分仓；2.安装冷端DU3E板型搪瓷元件，安装热端及防磨层传热元件；3.增大预热器转子直径。","2012-2013",3000,1.84]
[68,"江苏省经信委、江苏省财政厅","泰州金泰环保热电有限公司","背压机组替代改造项目。依托公司原有3台75吨/小时+2台C18抽凝机组，实施能量系统优化改造。采用1台高温高压参数的18兆瓦抽汽背压式汽轮发电机组替代1台18兆瓦抽凝式汽轮发电机组。","2012-2013",3008,1.18]
[69,"江苏省经信委、江苏省财政厅","泰兴卡万塔沿江热电有限公司","抛煤链条锅炉技术改造项目。依托公司原有2台35吨/小时抛煤链条炉，实施锅炉节能改造。采用2台75吨/小时循环流化床锅炉替代3#、4#SG-35/3.82-M432型抛煤链条炉，并满足周边供热需求。","2012-2013",5496,0.63]
[70,"江苏省经信委、江苏省财政厅","新浦化学（泰兴）有限公司","电解槽零极距技术改造项目。依托公司原有年产75万吨烧碱生产线，实施能量系统优化改造。采用零极距电解槽替代四、五期(各15万吨/年)的16台电解槽。","2012-2013",2400,0.71]
[71,"浙江省经信委、浙江省财政厅","浙江华峰氨纶股份有限公司","DMAC(溶剂)回收空调系统余热利用节能技术改造项目。采用热管余热利用技术，引进32台进口热管换热器设备，购置32套风机主轴、叶轮等国产设备。","2012-2013",1625,0.83]
[72,"浙江省经信委、浙江省财政厅","浙江普洛康裕生物制药有限公司","发酵菌渣能源化利用项目。采用流化床、锅炉一体化、PLC自动控制等技术，通过建设菌渣流化床燃烧系统对药渣进行处理，采用发酵菌渣的生物质能替代燃煤供热。","2012-2013",3300,0.55]
[73,"安徽省发改委、安徽省财政厅","淮浙煤电有限责任公司凤台发电分公司","#1、#2机组节能改造项目。提高磨煤机出口温度，采用CQM胶球清洗装置替代胶球清洗装置，采用巴克杜尔大波纹直通道(L型)换热元件替代2号脱硫系统GGH换热元件。","2013-2014",1347,1.49]
[74,"安徽省发改委、安徽省财政厅","安徽淮化集团有限公司","循环水系统节能改造项目。1.化肥厂循环水系统，配置32A-10H1000Kw(6Kv)水泵；2.硝盐化工厂循环水系统，配置JSQ1410-6(6Kv)水泵；3.新硝铵循环水系统，配置KQSN700-N14/700 800Kw(6Kv)水泵；4.硝酸二车间循环水系统，配置28SAP-10J710Kw(6Kv)水泵；5.双氧水循环水系统，配置28SAP-10J710Kw(6Kv)水泵。","2013-2014",1095,{"v":0.7,"d":"0.70"}]
[75,"安徽省发改委、安徽省财政厅","安徽淮南洛能发电有限责任公司","#3、#4机组汽轮机通流部分节能改造项目。对型号为N300-16.7/538/538的3、4号汽轮发电机组高、中、低压缸进行通流部分进行改造，并对相关辅机进行改造。","2013-2014",12000,3.44]
[76,"安徽省发改委、安徽省财政厅","安徽世林照明股份有限公司","燃煤玻璃窑炉节能技术改造项目。采用1台50平方米的蓄热式马蹄焰全煤气玻璃窑炉，替代原有1台24平方米和1台26平方米的换热式玻璃窑炉，配套建设相关辅助设施。","2013-2014",2200,0.67]
[77,"安徽省发改委、安徽省财政厅","安徽古井贡酒股份有限公司","电机及锅炉节能技术改造项目。1.对企业现有33台泵、风机、空压机等设备进行节电改造，对设备电机增加变频器；2.采用1台35 吨/小时高效循环流化床锅炉本体及附机替代现有2台12吨/小时链条锅炉本体及附机，采用2台10 吨/小时高效循环流化床锅炉本体及附机替代现有3台6吨/小时链条锅炉本体及附机；3.改造DCS自动控制系统和相应供热管道系统。    ","2013-2014",2336,0.61]
[78,"安徽省发改委、安徽省财政厅","安徽华电宿州发电有限公司","1号机组整体优化改造项目。对现有600兆瓦超临界直流炉炉顶密封、磨煤机风门、空预器进行改造；对630兆瓦超临界凝汽式汽轮机组进行热力系统优化、汽封改造及冷端综合治理。","2013-2014",4177,2.03]
[79,"安徽省发改委、安徽省财政厅","皖能合肥发电有限公司","#5机组能量系统优化节能改造项目。对汽轮机通流部分进行优化改造；对冷水塔技术优化改造；辅机变频节能技术改造；真空泵加装大气喷射器节能技术改造。         ","2012-2013",1294,{"v":2.4,"d":"2.40"}]
[80,"福建省经贸委、福建省发改委、福建省财政厅","福建华电可门发电有限公司","#1、#2机组整机优化节能改造项目。对2台单机容量为60万千瓦的汽轮机进行本体汽封改造和动、静叶片喷珠处理；更换锅炉末级过热器、末级再热器管材。","2012-2014",9193,3.21]
[81,"福建省经贸委、福建省发改委、福建省财政厅","福建省闽清金陶瓷业有限公司","建筑陶瓷窑炉余热回收及电机变频改造项目。回收内墙砖、地面砖生产线的急冷段和缓冷段余热，用于烘干素坯；对2条生产线120台共2626千瓦的电机进行变频调速改造；采用中铝球磨石替代普通球磨石，改进球磨工艺；采用干法磨边机替代湿法磨边机。","2012-2014",1528,0.86]
[82,"福建省经贸委、福建省发改委、福建省财政厅","石狮市凌峰漂染织造有限公司","染色机冷凝水与定型机余热回收及电机变频改造项目。应用高效热交换技术，回收染色机冷凝水与定型机尾气余热，对482台总功率5718千瓦的电机进行变频调速改造。","2012-2013",2060,1.09]
[83,"福建省经贸委、福建省发改委、福建省财政厅","智胜化工股份有限公司","合成氨能量系统优化项目。采用变压吸附脱碳技术，对原有MDEA脱碳装置进行改造；建设500×104千卡/小时溴化锂制冷机组，回收尿素一吸外冷器余热，替代冰机制冷；建设1套变压吸附装置，回收合成弛放气中的氢气，用于合成氨生产。","2012-2013",8176,2.22]
[84,"山东省经信委、山东省财政厅","山东宏信化工股份有限公司","顺酐尾气治理及余热余压优化利用项目。对蒸汽及凝结水系统进行优化、对顺酐尾气进行蓄热焚烧、顺酐副产4.5兆帕中压蒸汽回收利用，配套建设蒸汽管网。购置凝结水闭式回收装置、蒸汽蓄热器、热回收式有机废气蓄热氧化炉等设备138台(套)。","2012-2014",7200,3.99]
[85,"山东省经信委、山东省财政厅","淄博永大化工有限公司","尾气回收利用项目。利用氯碱装置所产生的尾气(氢气)作为燃料，通过10吨/小时燃氢蒸汽炉燃烧尾气，副产蒸汽用于生产；利用焰熔法燃烧尾气合成人造宝石。建设厂房，购置燃氢蒸汽炉、自动烧结机、退火炉等设备213台(套)。","2012-2013",5092,1.07]
[86,"山东省经信委、山东省财政厅","山东万乔集团有限公司","窑炉节能技术改造项目。采用2条(宽3.2米×长180米)全保温节能隧道窑替代原有4条老式硅砖隧道窑，配套建设相关辅助设施。","2012-2013",4880,0.87]
[87,"山东省经信委、山东省财政厅","新能凤凰（滕州）能源有限公司","甲醇装置余热利用项目。购置汽轮机、发电机、凝汽器、主变器等国产设备34台(套)，配套建设相关辅助设施，分两期建设1套15兆瓦抽凝式发电机组和1套10兆瓦余热发电机组。","2012-2013",4773,2.55]
[88,"山东省经信委、山东省财政厅","滕州金晶玻璃有限公司","玻璃窑余热发电项目。建设1栋厂房及相关辅助设施，在各条玻璃生产线附近安装余热锅炉，主厂房内建设汽轮机，配电室，化学水车间等。","2012-2013",9177,2.18]
[89,"山东省经信委、山东省财政厅","华电滕州新源热电有限公司","1号机组综合节能技术改造项目。通过调节汽轮机喷嘴、高中压缸通流间隙，对真空系统，循环水系统和回热抽汽系统进行改造；对锅炉空气预热器，制粉系统，尾部烟气余热利用，对燃烧器等系统进行优化改造，更换新型节能型保温材料和设备。","2012-2014",3473,1.43]
[90,"山东省经信委、山东省财政厅","山东万泰创业投资有限公司","电机系统节能改造项目。采用先进工艺对纺纱织布生产线进行电机系统改造。改造电机滤尘和变压器，引进先进节能设备和优化工艺淘汰落后设备，对蒸汽回水循环再利用节能改造，对直供汽系统进行改造。","2012-2013",5708,1.08]
[91,"山东省经信委、山东省财政厅","山东垦利石化集团有限公司","重质油催化裂化装置烟气余热回收利用项目。购置安装40吨/小时重质油催化裂化装置，烟气余热回收利用装置，配套建设相关辅助设施。","2012-2013",3300,3.25]
[92,"山东省经信委、山东省财政厅","山东石大胜华化工集团股份有限公司垦利分公司","凝结水除油除铁能量回收利用项目。购置除铁增磁益器、屏障精滤等国产设备8台(套)，配套建设相关辅助设施，对装置生产的100吨/小时凝结水进行回收利用。","2012-2013",1067,0.79]
[93,"山东省经信委、山东省财政厅","烟台金海化工有限公司","甲酸钠系统余热、保险粉尾气回收利用改造项目。购置安装余热设备、合成锅等国产设备15台(套)，利用甲酸钠浓缩系统产生的二次蒸汽余热加热锅炉入口水温，回收保险粉系统尾气，将含有二氧化碳的排空废气送入造气炉生成甲酸钠合成原料一氧化碳。","2012-2013",1950,1.53]
[94,"山东省经信委、山东省财政厅","山东联盟化工集团有限公司","造气炉节能技术改造项目。对企业现有化肥生产工艺造气工段进行节能改造，采用高压夹套替代36台造气炉的低压夹套，配套安装9台高压汽包等设备。",2013,1880,1.26]
[95,"山东省经信委、山东省财政厅","山东泸河集团有限公司","电机系统及余热利用改造项目。对现有轮胎生产工艺进行改造，替代老旧电机、空压机、水泵，安装变频设备；对蒸汽冷凝水进行回收利用。","2013-2014",3298,{"v":1,"d":"1.00"}]
[96,"山东省经信委、山东省财政厅","潍坊联兴炭素有限公司","煅烧工艺余热回收利用项目。利用现有煅烧工艺中的高温烟气及高温物料，购置集汽包、换热器、水处理系统等设备488台(套)。","2013-2014",3100,{"v":1.3,"d":"1.30"}]
[97,"山东省经信委、山东省财政厅","寿光富康制药有限公司","2×35吨/小时工业锅炉节能改造项目。对现有2台链条炉进行改造，购置鼓引风机、分层给煤装置、冷凝水回收系统等设备29台(套)。","2012-2013",2638,0.77]
[98,"山东省经信委、山东省财政厅","山东翔宇化纤有限公司","POY民用纺丝生产线能量系统优化及电机系统改造项目。购置高速一步纺丝机、空压机、冷冻机等国产设备59台(套)，对POY生产线进行改造，淘汰传统纺丝设备、1台4吨耗能锅炉、11台老式变压器、80套低压配电柜、0.4万米低压线路。对68台套大功率电机、风机、水泵机组进行变频改造。","2012-2013",3000,0.67]
[99,"山东省经信委、山东省财政厅","兖矿集团有限公司","1#焦炉烟气余热回收技术改造项目。建设1套余热锅炉系统，回收0.8兆帕饱和蒸汽，配套建设相关辅助设施。","2012-2013",785,0.86]
[100,"山东省经信委、山东省财政厅","山东华金集团有限公司","能量系统优化改造项目。采用先进板式结晶蒸发低臭蒸发等技术，购置Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ效板式结晶蒸发器、板式冷凝器、闪蒸罐、稀黑液槽、黑液循环泵、碱回收炉等设备187台(套)，改建蒸发车间、燃烧车间及相配套的苛化车间供水、供汽等设施，改建1套处理355吨/天制浆黑液碱回收系统。","2013-2014",12229,2.88]
[101,"山东省经信委、山东省财政厅","威海蓝星玻璃股份有限公司","浮法玻璃生产线废气余热发电技术改造项目。采用纯低温余热发电技术，利用公司3条浮法玻璃生产线熔窑所产高温烟气进行余热发电。新增3台废气换热器、1台6兆瓦凝汽式汽轮机组和1台6兆瓦发电机组。","2012-2013",6607,0.91]
[102,"山东省经信委、山东省财政厅","文登市西郊热电有限公司　","低温循环水节能改造项目。建设1座循环水供热首站，购置热网循环水泵、热网加热器等设备39台(套)，将汽轮机排出的乏汽进行回收利用，采用循环水低真空运行供热机组替代原有4号汽轮机组，通过热网循环水供给采暖用户。　",2013,3184,{"v":1.1,"d":"1.10"}]
[103,"山东省经信委、山东省财政厅","日照市凌云海糖业集团有限公司","煮炼分蜜车间蒸汽余热利用供热改造项目。改造公司1号、2号生产线煮炼分蜜车间冷却工艺，采用循环水冷却的间接真空换热设备替代循环水直接冷却的喷射式换热设备，建设改造供热热水管道约8千米。新增列管式冷凝器、喷射式冷凝器、热网尖峰加热器等设备共116台(套)。","2012-2013",5569,2.73]
[104,"山东省经信委、山东省财政厅","沂州集团有限公司","焦炉烟气余热回收利用项目。购置余热锅炉系统本体、煤调湿系统本体、余热锅炉引风机等先进设备20台(套),建设厂房及相关辅助设施。","2012-2013",2414,2.18]
[105,"山东省经信委、山东省财政厅","临沂恒昌焦化股份有限公司","焦炉烟道气余热回收项目。建设余热锅炉、锅炉除氧器、锅炉引风机、余热锅炉附件及控制系统等设备。余热回收产出饱和蒸汽与外部生产用蒸汽管网并网，停用现有燃气锅炉。","2012-2013",989,1.69]
[106,"山东省经信委、山东省财政厅","临清德能金玉米生物有限公司","有机废弃物(玉米芯)沼气利用项目。建设沼气制取和沼气锅炉系统，新增设备367台(套)，其中沼气制取系统设备303台(套)，沼气锅炉系统设备64台(套)。",2013,2574,0.72]
[107,"山东省经信委、山东省财政厅","山东齐鲁味精食品集团有限公司","浓缩器节能改造项目。新增8套机械压缩机、4台背压式汽轮机及相关辅助设施，对公司4800立方米/天味精废水生产复合肥生产线的四效浓缩器进行改造。","2013-2014",2630,3.03]
[108,"山东省经信委、山东省财政厅","信发集团有限公司","氧化铝溶出工序能量系统优化项目。对氧化铝生产线溶出车间内装置进行能量系统优化改造，通过预脱硅出料系统改造、隔膜泵改造、套管换热器改造、闪蒸槽进料结构改造达到能源梯级利用及高效换热目的。新增设备264台(套)。","2012-2013",9273,4.35]
[109,"山东省经信委、山东省财政厅","滨化集团股份有限公司","能量系统优化节能技术改造项目。建设内容包括：离子膜烧碱生产线零极距节能技术改造、片碱生产线节能技术改造、环氧丙烷生产线节能技术改造，更换配套零部件。","2012-2014",10185,3.84]
[110,"山东省经信委、山东省财政厅","济钢集团有限公司","余热供暖改造项目。建设内容包括：利用2台42兆瓦汽轮机抽汽供热项目、利用14兆瓦汽轮机抽汽进行汽-水换热采暖项目、400平方米烧结环冷机尾部冷却风余热利用和320平方米烧结机低温冷却风回收利用项目。","2012-2014",4750,{"v":1.1,"d":"1.10"}]
[111,"山东省经信委、山东省财政厅","山东众和热电有限公司","锅炉系统节能技术改造项目。对#5、#6锅炉进行改造，在除尘器入口加装2台(套)低温省煤器，改造2台(套)旋风分离器及回料阀，加装2台(套)飞灰复燃装置，改造1台(套)连排水回收利用装置。","2013-2014",1723,1.31]
[112,"青岛市发改委、青岛市财政局","青岛明月海藻集团有限公司","产业节能技术提升改造项目。采用新型钙型分子筛替代现有3套模拟移动床中的吸附剂，提高物料的浓度，降低蒸发水分所需的蒸汽消耗量；采用2套先进的MVR蒸发器替代现有2套三效板式蒸发器，充分回收循环利用二次蒸汽。","2012-2013",1500,{"v":0.7,"d":"0.70"}]
[113,"青岛市发改委、青岛市财政局","青岛碱业股份有限公司","纯碱系统节能技术升级改造项目。对现有80万吨/年氨碱法纯碱生产进行新工艺节能技术及废液二次闪发技术改造，改造后生产氯化钙用的蒸馏废液浓度由13.5%提高至39%以上。","2012-2013",13200,3.16]
[114,"河南省发改委、河南省财政厅","郑州市郑东新区热电有限公司","节能技术改造项目。1.在锅炉A层一次风管内增加微油枪，并将最下层4台煤粉燃烧器改造为双强煤粉燃烧器，新增双强燃烧器及双强油燃烧器各8套；2.将连排排污管道通过汽液两相流疏水器，新增电动球阀2套、管道40米；3.采用变频调速技术对现有20台总功率为22180千瓦的水泵、风机进行变频改造；4.采用电袋复合式除尘器对#2锅炉电除尘系统进行改造。","2012-2013",4319,1.14]
[115,"河南省发改委、河南省财政厅","中国平煤神马集团开封兴化精细化工有限公司","锅炉系统节能改造项目。采用1台35吨/小时循环流化床锅炉替代现有的1台20吨/小时和1台10吨/小时链条锅炉，配套建设热力系统、上煤除渣系统、烟风道系统、水处理系统、冷凝液回收系统及相关辅助设施。","2012-2013",2830,1.46]
[116,"河南省发改委、河南省财政厅","安钢集团河南凤宝特钢有限公司","余热利用发电项目。采用1台12兆瓦补汽凝气式汽轮发电机组替代原有1台3兆瓦汽轮发电机组，通过回收利用现有烧结、炼钢生产过程中产生的低压蒸汽进行发电。新增双压双通道自除氧余热锅炉，配套建设热力系统和辅助设备、循环冷却水系统及相关辅助设施。","2012-2013",4035,1.68]
[117,"河南省发改委、河南省财政厅","河南利源煤焦集团有限公司","生产系统余热利用改造项目。1.采用地热能回收技术，对焦化烟道余热进行回收，余热锅炉采用分离循环热管及径向热管组合式的蒸汽发生器；2.采用热水制冷机替代原有蒸汽制冷机，同时将煤气初冷器上段循环水段改为热水段与循环水段，回收利用热水段出口的75℃热水作为热水制冷机的热源循环使用。","2012-2013",3020,1.97]
[118,"河南省发改委、河南省财政厅","安钢集团新普有限公司","炼钢系统余热蒸汽回收低压蒸汽发电项目。建设6兆瓦凝汽式汽轮发电机组，通过回收转炉蒸汽余热和轧钢低压蒸汽等余热，经余热锅炉对饱和蒸汽过热后用于发电，配套建设热力系统、循环冷却水系统及相关辅助设施。","2012-2013",3100,1.34]
[119,"河南省发改委、河南省财政厅","河南莲花味精股份有限公司","余热余压利用节能改造项目。1.谷氨酸钠结晶罐内部加热盘管改造，在夹层排汽阀末端增加10层盘管，增大换热面积；2.采用低温干燥技术对原有蒸汽烘干谷氨酸钠生产线进行改造，新增6个冷凝水收集罐，6个热水收集罐，3个高位槽罐，12台衬胶泵，6套自制旋流器等设备。","2012-2013",2368,3.21]
[120,"河南省发改委、河南省财政厅","河南省项城佳能热电有限责任公司","余热利用节能技术改造项目。1.对企业现有的7台75吨/小时的循环流化床锅炉排污水余热进行回收利用，新增扩容器、混合加热器和冷却水箱等设备各7套；2.对现有5台除氧器产生的低压蒸汽进行回收利用，新增除氧器排气回收装置、水箱和凝结水泵等装置各5套。","2012-2013",2098,1.89]
[121,"河南省发改委、河南省财政厅","河南金利金铅有限公司","铅冶炼系统烟气废热发电工程。依托公司年产16万吨电解铅生产线余热资源，采用饱和蒸汽发电技术建设铅冶炼系统烟气废热发电工程，新增6台烟气废热锅炉及其配套的汽轮机、发电机、电控及仪表等设备。","2012-2014",7706,2.17]
[122,"河南省发改委、河南省财政厅","河南万达铝业有限公司","生产系统节能改造项目。1.新增16台热水交换机，采用热水机组对29台压缩机产生的热量进行回收利用；2.对总功率8821千瓦的121台风机、水泵加装变频装置。","2012-2013",1321,0.82]
[123,"河南省发改委、河南省财政厅","安阳市豫北金铅有限责任公司","电解系统节能改造项目。1.将粗铅生产工序产出的液态粗铅运至电解工序直接引入除铜工段的熔铅锅，采用新式高速燃烧喷咀替代熔铅锅的老式喷咀进行改造，采用立模阳极铸造机、DM机及新式阴极制造机等设备替代现有阴阳极制造机等设备；2.采用2套10千伏新式节能型整流替代原有11套380千伏老式低压整流器，将粗铅工序中余热利用后的蒸汽经无缝钢管引至电解工段，经换热器与电解液进行换热。","2012-2013",4046,0.96]
[124,"河南省发改委、河南省财政厅","大唐安阳发电有限责任公司","节能综合改造项目。1.采用布莱登汽封对#1、#2汽轮机高中压汽封进行改造；2.采用柔性密封技术对#1、#2机组空气预热器改造；3、对#1、#2、#9和#10机组冷端进行优化改造；4.采用空气分级燃烧技术对#1和#2机组燃尽风、低氮浓淡燃烧器、燃烧器摆动机构及控制系统等进行改造；5.对#9和#10炉再热器、后屏过热器进行改造，新增中温再热器受热面积307平方米，高温再热器受热面积194.9平方米。","2012-2013",5204,3.96]
[125,"河南省发改委、河南省财政厅","河南省中原大化集团有限责任公司","甲醇生产能量系统优化节能改造项目。1.新增1台管壳式水浴反应器合成塔，与现有合成塔并联，降低床层热负荷；2.采用低汽比催化剂对现有甲醇CO变换工段进行改造，新增管道3500米。","2012-2013",3460,3.47]
[126,"河南省发改委、河南省财政厅","焦作市河阳酒精实业有限公司","能量系统优化项目。1.采用14台大板框压滤机替代原有64台小板框压滤机；2.对烘干过程中多效蒸发器、管束干燥机产生的90℃热冷凝水进行回收，利用软水泵、不锈钢冷凝水罐、过滤器回用到锅炉系统重复利用；3.采用螺旋板换热器对发酵罐进行冷却改造，配套实施发酵罐增高与合并；4.在糖化罐前加装真空冷却系统，采用二级真空冷却技术，使液化醪通过真空冷却系统冷却后进入糖化罐。","2012-2013",1186,0.82]
[127,"河南省发改委、河南省财政厅","中国平煤神马集团开封东大化工有限公司","能量系统优化项目。1.新增3台THQ高温凝结水闭式回收器，将现有生产线排放的45吨/小时冷凝水回用至锅炉；2.采用4台热回收设备对企业现有的2台60千瓦和2台120千瓦空压机产生的余热进行回收利用；3.将现有的3台1.3万吨/年电解槽改造为NBZ膜极距电解槽，新增镍阴极弹性网。","2012-2013",1348,0.87]
[128,"河南省发改委、河南省财政厅","河南中鸿集团煤化有限公司","140吨/小时干熄焦建设项目。采用惰性气体与高温红焦换热进行熄焦，高温惰性气体再与锅炉换热产生蒸汽，蒸汽推动蒸汽轮机发电。新增25兆瓦凝气式汽轮机、红焦运输系统、干熄炉及配套的一次除尘、二次除尘、余热锅炉及相关设备。","2012-2013",18983,3.28]
[129,"河南省发改委、河南省财政厅","河南神火煤电股份有限公司","铝电解槽低电压高效节能技术改造项目。1.采用“功能梯度粒度级配TiB2/C复合阴极”技术和“一种可控调节铝液中水平电流的铝电解槽阴极结构”技术对现有30台350KA铝电解槽进行阴极材料与结构优化改造；2.采用导气式阳极技术替代现行普通结构阳极；3.采用“五低三窄一高”低电压高效节能型铝电解技术，通过改造铝电解控制系统实现控制技术升级。","2012-2013",2510,{"v":3.4,"d":"3.40"}]
[130,"河南省发改委、河南省财政厅","郑州市热力总公司","热力站节能改造项目。1.采用板式换热机组替代原有散装换热机组，更换水箱、软水器、补水泵等设备；2.采用变频调速技术对现有循环水泵进行变频改造；3.对热力站阀门及附件进行改造，包括：一次侧供水采用两级除污、一次侧蝶阀采用球阀、一次/二次侧供回水加装连通管、二次侧补水加装独立核算水表；4.采用聚氨酯瓦块对管道进行保温。","2012-2013",4866,1.08]
[131,"河南省发改委、河南省财政厅","郑州京华耐火材料实业有限公司","电熔耐火材料生产线节能技术改造项目。1.采用炉顶加保温炉盖、增加变频式电极自动调节装置等措施，对现有2台8吨电弧炉进行节能改造，采用节能型专用变压器替代现有冶炼变压器；2.砂型工段采用新型微波烘干工艺代替现有的燃煤炕型工艺，新增微波炉2台。","2012-2013",1828,1.13]
[132,"河南省发改委、河南省财政厅","许昌龙岗发电有限责任公司","燃煤电厂能量系统优化改造项目。1.采用揭缸增效的方式对#1、#4机组汽机通流部分优化改造；2.对#1、#4机组疏水系统进行改造；3.更换#1、#4机组冷却塔内除水器、喷嘴等等器件及更换高效新型淋水填料；4.在#1炉热一次风风道增加油加热器。","2012-2013",4231,1.65]
[133,"河南省发改委、河南省财政厅","河南能信热电有限公司","系统节能技术改造项目。1.汽轮机汽封系统改造，采用蜂窝式汽封替代迷宫式汽封；2.采用VN密封技术对企业现有2台机组空气预热器进行改造；3.采用气化微油点火煤粉燃烧器对现有2台锅炉燃烧器进行改造；4.对企业现有9台总功率6560千瓦的风机、水泵加装变频装置，新增18台变频设备。","2012-2013",3853,1.62]
[134,"河南省发改委、河南省财政厅","大唐洛阳首阳山发电有限责任公司","2×300兆瓦燃煤发电机组系统综合节能改造项目。1.对#3、#4锅炉高温再热器、空气预热器进行节能改造；2.对#3、#4机组增压风机、引风机进行节电改造，采用2台高效动叶可调节轴流风机替代原有2台引风机和1台增压风机；3.对#3、#4机组汽轮机汽封进行节能改造，将隔板汽封、轴端汽封、叶顶汽封由碳钢改造为铁素体；4.对#3、#4机组疏水系统优化进行改进，对热力系统、电气系统进行改造，新增疏水泵、截止阀和变频器柜等设备；5.对#3、#4组冷端系统优化改进，填料系统采用S波替代原有双斜折波，溅水碟改为无中空陀螺形式。","2013-2014",4740,4.08]
[135,"河南省发改委、河南省财政厅","三门峡捷马电化有限公司","烧碱生产能量系统优化项目。1.采用零极距离子膜电解槽改造现有离子膜烧碱电解装置，将阴阳电极间距缩小到离子膜的厚度，增加680块阴极弹性网、1条稀释盐水管线和1套极化整流装置；2.对现有1台10吨/小时链条锅炉进行改造，将离子膜电解生产产生的富余氢气直接送入锅炉进行燃烧；3.建设蒸汽冷凝水闭式回收系统，将蒸汽冷凝水回用至锅炉循环使用；4.利用氯气的热量来预热入槽盐水，将盐水温度从47℃加热至58℃；5.对现有10吨/小时链条锅炉进行复合燃烧和宽煤种技术改造。","2012-2013",2050,1.31]
[136,"湖北省发改委、湖北省财政厅","襄阳市襄州区双龙固恒建材有限公司","窑炉综合节能技术改造项目。对2条推板窑进行技术改造，采用煤气发生炉改变推板窑燃烧方式，对窑炉保温措施和结构进行改造，配套建设相关辅助设施。","2012-2013",1908,0.99]
[137,"湖北省发改委、湖北省财政厅","湖北省当阳豪山建材有限公司","窑炉改造及余热利用综合节能改造项目。依托公司现有2条年产1800万平方米陶瓷砖生产线，对2座烧成窑安装高速调温烧嘴300个，对2座烧成窑炉体进行保温改造，对2座烧成窑产生的烟气采取旋风负压方式收集后用于干燥窑烘干使用，拆除原有1台热风炉，增加1套余热回收系统，新增风机2台。",2013,2734,1.59]
[138,"湖北省发改委、湖北省财政厅","竹溪县宝田生物制品有限公司","工业锅炉节能改造项目。1.采用2套WRFL热风炉替代原有2台沸腾式热风炉；采用1台DZL10-1.25-AⅡ锅炉替代原有DZL12-1.25-AⅠ锅炉；2.改造培菌车间保温层和各级蒸汽管线系统。","2012-2013",2600,0.79]
[139,"湖北省发改委、湖北省财政厅","湖北新洋丰肥业股份有限公司","合成氨燃煤锅炉综合节能技术改造项目。依托现有10万吨/年合成氨装置，采用1台45吨/小时循环流化床锅炉替代10吨/小时、15吨/小时和25吨/小时链排锅炉各1台；采用1套RXZ(95/70)-349型热水型溴化锂吸收式冷水机组替代1套制冷机；造气车间新增14台CJ/JF850-Z4RD-C4C型自动加煤机，将人工手动加煤装置改为自动加煤装置。","2012-2013",3218,1.92]
[140,"湖北省发改委、湖北省财政厅","中粮祥瑞粮油工业（荆门）有限公司","燃煤锅炉及电机系统节能改造项目。1.采用1台20吨/小时循环流化床锅炉替代原有1台20吨/小时链条锅炉；2.对部分电动机安装变频器；3.对原有供热管线改造并加装冷凝水回收系统，实现冷凝水高温密闭运行，直接回锅炉使用。","2012-2013",1502,0.76]
[141,"湖北省发改委、湖北省财政厅","赤壁市兴龙麻纺厂","燃煤锅炉及余热利用综合节能改造项目。1.对现有2台链条式燃煤锅炉进行分层燃烧改造，在尾气管道处加装2台高分子超导热管余热直换器，进行烟气余热回收利用；2.新增2个保温水罐，对脱胶工段高温废水余热进行回收利用；3.采用新式节能电机替代老式电机；4.对部分电机实施变频改造。","2012-2013",1418,0.67]
[142,"湖北省发改委、湖北省财政厅","武汉无机盐化工有限公司","热法磷酸生产热能(余热利用)节能改造项目。对燃磷塔进行热能利用改造，将一步法燃烧水合塔改为二步法水合塔，新增特种燃磷塔和热能回收装置，采用高效成膜换热技术提高热能回收效率；对锅炉炉膛进行改造；配套建设相关辅助设施。","2012-2013",2981,1.46]
[143,"湖北省发改委、湖北省财政厅","宜城市云锦织造有限公司","余热利用及锅炉改造综合节能项目。1.采用新型多级串联热交换器与高温水源热泵机组相结合方式，将印染废水余热回收利用；2.淘汰现有4吨锅炉，采用分层燃烧方式对10吨锅炉进行改造；3.采用热管技术，对外排烟气及焙烘、定型、拉幅机的废气余热进行回收利用，并在排气风道上安装热管余热回收器，加热机台进口、出口温度，减少机台的需热量；4.对电机电网系统进行变频节能改造。","2012-2013",1365,0.81]
[144,"湖北省发改委、湖北省财政厅","枣阳四海化工有限公司","余热余压(尾气)利用节能改造项目。1.在氧化炉下段设置废锅，利用甲醛冷却段气体余热供应甲醇蒸发锅；在甲醛氧化炉内一段气体冷却段安装废锅，利用反应余热；在尾气段设置尾气燃烧炉，组成尾气废锅，替代原有SZL10-1.25锅炉；2.对原有4吨锅炉进行改造，新增1台新型省煤器；3.采用DZL2-1.25锅炉替代2吨SHL2-1.25老旧锅炉。","2012-2013",3132,1.25]
[145,"湖北省发改委、湖北省财政厅","湖北越美纺织集团有限公司","余热余压利用及电机系统节能改造项目。1.采用多级串联热交换器与高温水源热泵机组相结合，回收生产废水余热，对机台烘燥机和烘房加热蒸汽冷凝水和余汽进行回收，采用电子疏水器和专设的管道输送到机台和回收水池；2.采用热管技术，将外排烟气中的热量吸收产生热水或蒸汽回收利用，对焙烘、定型、拉幅机的废气余热进行回收利用；3.电机变频改造：对部分电机实施变频调速改造。","2012-2013",2580,0.61]
[146,"湖北省发改委、湖北省财政厅","潜江方圆钛白有限公司","钛白粉生产综合节能改造项目。对转窑烟气余热回收利用，对锅炉进行节能优化改造，将循环水电机改为背压蒸汽轮机驱动；对部分设备进行变频改造；进行恒压供水和循环水动态控制改造；对乏汽回收利用。","2012-2014",3169,1.89]
[147,"湖北省发改委、湖北省财政厅","黄石新兴管业有限公司","高炉富氧、喷煤和烧结配料改造项目。对现有高炉喷煤系统进行节能技术改造，提高高炉高富氧、高喷煤比；改进烧结工艺和烧结配料，增加1台四辊破碎机；改造现有热风炉系统，充分回收高炉煤气，供热风炉、退火炉、台式加热炉使用。","2012-2013",6536,1.49]
[148,"湖北省发改委、湖北省财政厅","湖北西塞山发电有限公司","发电机组优化节能改造项目。对330兆瓦机组汽轮机进行通流汽封改造，改造循环水系统，提高真空度；对锅炉系统进行节能改造，锅炉掺烧烟煤技术改造。","2012-2013",12355,1.43]
[149,"湖北省发改委、湖北省财政厅","大冶尖峰水泥有限公司","能量系统优化项目。采用新型高效节能型燃烧器替代原有传统燃烧器，大幅降低窑系统出料标准煤耗；对3台循环风机电机和1台窑尾排风机电机进行节能改造，安装电容无功补偿柜。","2012-2013",1132,0.78]
[150,"湖北省发改委、湖北省财政厅","湖北金环股份有限公司","能量系统优化及脱气装置改造项目。对制浆厂蒸煮大小放汽、压液系统进行改造；新增长丝酸浴脱气装置；降低软水温度。","2012-2013",1605,0.82]
[151,"湖北省发改委、湖北省财政厅","老河口市富利华纺织有限责任公司","能量系统优化及电机系统综合节能改造项目。1.采用高压水喷雾加湿替代干蒸汽加湿；2.对细纱机进行节能改造，全部采用高效节能HD4200系列锭子和哈巴斯特锭带；3.将细纱车间余热回收，通过排、送风风道将细纱过剩的热量送入前纺清花、并粗、后纺络筒车间；4.对厂区通风空调系统风机进行变频改造；5.对电网进行无功补偿改造。","2012-2013",3288,1.47]
[152,"湖北省发改委、湖北省财政厅","襄阳市东达华机械有限公司   ","铸造生产线能量系统优化节能技术改造项目。1.采用冷硬树脂砂造型工艺替代现有水玻璃砂型烘干铸造生产工艺；2.采用覆膜砂铸造工艺替代熔模精密铸造工艺；3.采用3套串联双供电中频熔炼炉替代4套单电源中频炉；4.购置配套的生产、检测、辅助等设备；5.改造2栋生产车间，配套建设相关辅助设施。","2012-2013",3606,1.65]
[153,"湖北省发改委、湖北省财政厅","湖北泰隆汽车零部件有限公司","铸造产品能量系统优化节能技术改造项目。1.采用冷硬树脂砂造型工艺替代现有水玻璃砂型烘干铸造生产工艺；2.采用新型节能燃气焙烧炉替代5台电阻炉；3.采用6套串联双供电中频熔炼炉替代6套单电源中频炉；4.购置配套的生产、检测、辅助等设备；5.改造2栋生产车间，配套建设相关辅助设施。","2012-2013",3974,1.55]
[154,"湖北省发改委、湖北省财政厅","湖北双虎机械有限公司","铸造工艺系统优化综合节能技术改造项目。1.采用消失模铸造生产工艺替代现有砂型铸造工艺；2.采用4套串联双供电中频熔炼炉替代4套单电源中频炉；3.对4台热处理炉进行改造，采用高纯硅酸铝耐火纤维，加强密封，避免热桥现象；4.购置配套的生产、检测、辅助等设备；5.对模型车间、锅炉房、熔炼车间进行改造，配套建设相关辅助设施。","2012-2013",3317,1.55]
[155,"湖北省发改委、湖北省财政厅","湖北美亚达集团金诺机械有限公司","铸造生产线综合节能技术改造项目。1.采用冷硬树脂砂造型工艺替代现有水玻璃砂型烘干铸造生产工艺；2.采用8套串联双供电中频熔炼炉替代8套单电源中频炉；3.购置配套的生产、检测、辅助等设备；4.改造2栋生产车间，配套建设相关辅助设施。","2012-2013","4832 \n",1.63]
[156,"湖北省发改委、湖北省财政厅","龙江龙汽配紧固件制造有限公司","能量系统优化综合节能改造项目。改进酸洗工艺，拆除1台台式燃煤锅炉(DZH4-1.25-WⅢ)，对另1台锅炉进行烟气余热回收利用；在尾气管道处加装1台JSH-4T-75/115R型高分子超导热管余热直换器；对部分电机加装变频器，实现电机无级调速控制，新增变频器183台及相应配套设施；在高低压配电室安装并联电容柜进行集中补偿。","2012-2013",1776,0.87]
[157,"湖北省发改委、湖北省财政厅","长阳铠榕电解锰有限公司","锰电解槽能量系统优化节能改造项目。采用RPP板替代木质结构内衬PVC板，将电解槽、冷却水溜槽、溶液溜槽、冷却水进水管、氨水管等全部改用绝缘性好的RPP材料，电解槽中间过道、钝化桶改为RPP板桶；在阳极新增断流856个，减少直流电耗；新增4组电网补偿装置。","2012-2013",2426,0.89]
[158,"湖北省发改委、湖北省财政厅","湖北山水化工有限公司","3万吨/年烧碱金属阳极电解改离子膜电解工艺系统能量优化项目。采用高密度自然循环复极槽离子膜电解工艺替代12型金属阳极电解工艺生产烧碱；采用离子膜电解槽、螫合树脂塔等设备替代12型金属阳极电解槽、蒸发器等设备。","2012-2013",8010,2.84]
[159,"湖北省发改委、湖北省财政厅","久大(应城)制盐有限责任公司","高真空组合制盐节能改造项目。在四组制盐生产线的尾部，新增两级罗茨泵+两级水环真空泵的高真空组合设备，辅以冷凝器、冷却塔功能恢复性改造。","2012-2013",1826,2.07]
[160,"湖北省发改委、湖北省财政厅","国电长源荆门发电有限公司","6号汽轮机及给水泵小汽轮机通流部分优化项目。将6号汽轮机原隔板汽封及端汽封改为DAS汽封；采用东汽新设计铁素体材质结构汽封替代高中低压缸叶顶汽封；对高、中压内缸及低压缸进行优化改造，低压等五级叶牌更换，给水泵小汽轮机通流部分间隙调整及汽封改造。","2012-2013",1880,1.87]
[161,"湖北省发改委、湖北省财政厅","湖北能源集团鄂州发电有限公司","2号汽轮机通流部分节能改造项目。通过更换汽轮机转子、高中低压内缸、喷嘴组、动叶片、隔板和隔板套、汽封体、联轴器、叶顶汽封和轴封等，优化叶片型线、调节级、静叶栅、汽封、隔板结构、汽缸结构、叶片强度设计和振动设计，提高汽轮机的效率。","2013-2014",6800,2.81]
[162,"湖北省发改委、湖北省财政厅","湖北方正模具材料有限公司","热处理炉、电弧炉及电机变频节能改造项目。采用6台电热处理炉替代6台老式燃煤热处理炉；采用1台GW-6-4000/05J钢壳磁轭感应炉替代1台电弧炉；对10台(总功率为50.6千瓦)用电设备进行变频改造。","2012-2013",3060,0.54]
[163,"湖北省发改委、湖北省财政厅","湖北省嘉鱼县盛宇染织有限公司","能量系统优化综合节能改造项目。1．对浆纱系统进行余热回收利用改造；2．将管道印染生产废水，烘焙、定型等废气回收利用；3．利用深井水，将车间风引进交换室，通过水喷雾方式进行热交换，再用风机送进车间；4．对空压站管道系统进行改造，安装6台IFC节能控制器；5．采用喷汽织机替代原有210台剑杆织布机；6．对部分电机进行变频改造。","2012-2013",3368,0.95]
[164,"湖北省发改委、湖北省财政厅","湖北犇星化工有限责任公司","能量系统优化节能改造项目。对硫醇甲基锡和巯基乙酸异辛酯生产工艺进行工艺系统能量优化。采用常温萃取替代原有高温溶剂法、锡锭直接锡化反应等技术；扩建车间900平方米，新增96台(套)工艺设备，改造27台(套)工艺设备，并对108台大功率电机进行变频改造。","2012-2013",3040,0.78]
[165,"湖北省发改委、湖北省财政厅","蕲春县蕲州棉纺有限公司","生产工艺优化及电机系统节能项目。1.采用环锭纺线新工艺和无结头纺线工艺替代现有高耗能生产工艺；2.采用专用高效节能电机替代原有174台细纱机和115台并捻联合捻线机旧电机；3.新增并纱机和短纤维倍捻机共60台，改造115台并捻联合捻线机纱架；4.建设1栋倍捻车间，配套建设相关辅助设施。","2012-2013",2173,1.27]
[166,"湖南省发改委、湖南省财政厅","泸溪县兴业冶化有限公司","3万吨/年电解金属锰能量系统优化节能技术改造项目。将216个电解槽的同名极距由70毫米改为60毫米；采用远红外辐射加热干燥替代普通电热管改造烘干系统，采用绝缘型PP塑料冷却水管替代电解车间原有的不锈钢水管，购置安装4台超大型HC1700型摆式磨粉机替代原有4R3216型磨粉机，采用旋风布袋收尘器替代原有脉冲除尘器。","2012-2013",3358,{"v":0.8,"d":"0.80"}]
[167,"湖南省发改委、湖南省财政厅","芷江化肥工业有限公司","合成氨生产工艺优化节能改造项目。采用高效热壁炉替代原有煤气炉，对原料煤棒烘干造气改造，对全低变变换工艺改造，对碳化系统氨回收改造，对合成放空气氢回收改造。","2012-2013",1631,1.69]
[168,"湖南省发改委、湖南省财政厅","湖南衡阳新澧化工有限公司","年产40万吨元明粉能量系统优化节能改造项目。购置安装原料硝水风机、凉水塔预冷系统、十水硝母液加热系统，安装2台换热器及其配套设备，回收真空冷却结晶器的废蒸汽余热加热十水硝母液，购置安装1台离心机、2台带式过滤机。","2012-2013",3431,1.55]
[169,"湖南省发改委、湖南省财政厅","湖南创元发电有限公司","能量系统优化节能技术改造项目。对4台电除尘器电源进行改造，对8台球磨机钢球配比优化，对2台锅炉烟气余热利用改造，对2座冷却塔喷淋系统及4台空预器密封进行改造，对4台凝结水泵及4台一次风机变频改造，对2台脱硫增压风机和4台引风机合并改造。","2012-2014",4294,{"v":3.7,"d":"3.70"}]
[170,"湖南省发改委、湖南省财政厅","湖南华电石门发电有限公司","发电机组系统综合节能改造项目。对4#机组的锅炉侧、机侧、热力系统、辅助设备等进行改造，对3#机组的锅炉燃烧器、粗粉分离器、磨煤机衬板改造以及锅炉再热蒸汽温度的综合治理。","2012-2013",3242,2.82]
[171,"湖南省发改委、湖南省财政厅","湖南省湘澧盐化有限责任公司","制盐系统能量优化节能改造项目。采用分效预热、平流进料、五效真空蒸发盐哨联产的生产工艺替代原有四效真空制盐方式，对企业现有的I组罐、II组罐2套制盐系统实施能量优化改造，购置安装部分高效节能装置。","2011-2013",8200,2.83]
[172,"湖南省发改委、湖南省财政厅","岳阳昌德化工实业有限公司","3万吨/年环已烷系列产品能量系统优化节能技术改造项目。对装置蒸汽冷凝水回收后阶梯级利用改造，对原料进料预热系统节能改造，对轻质油中回收环氧环己烷和正戊醇产品工艺连续化节能改造，对苯加氢和甲苯加氢装置尾气回收利用，更换7台新型高效节能机泵，对2台循环水厂轴流风机安装变频调节系统。","2012-2014",2070,0.76]
[173,"湖南省发改委、湖南省财政厅","湖南华电长沙发电有限公司","能量系统优化改造项目。采用蜂窝式汽封改造汽轮机汽封，采用柔性接触密封改造空预器密封装置，采用多级轴向煤粉分离器改造制粉系统分离器，对增压风机小旁路进行改造，对循环水泵出口管加装二次滤网。","2012-2013",2950,3.04]
[174,"湖南省发改委、湖南省财政厅","汨罗市金成实业有限责任公司","10万吨/年合成氨系统优化节能技术改造项目。对原料工段、造气工段、变换工段、压缩工段、氨合成工段等进行优化改造。","2012-2013",5864,3.26]
[175,"湖南省发改委、湖南省财政厅","长江化肥（湖南）有限公司","6万吨/年合成氨系统能源整合技术改造项目。采用先进工艺设备，对原料工段、制气工段(包括三废锅炉、汽轮机发电改造)、常温精脱硫工段、醇烃化工段进行系统整合改造。","2012-2013",5612,1.99]
[176,"湖南省发改委、湖南省财政厅","湘潭电化科技股份有限公司","能量系统优化改造项目。采用先进的“清液法”替代原来“悬浮法”生产工艺术，对电解车间冷凝水进行回收作新成品漂洗利用，对化合桶进行保温改造，对33台电机设备进行变频改造，对1.5万吨/年电解金属锰生产线进行电解槽综合节能及无功补偿改造。","2012-2013",3393,1.57]
[177,"湖南省发改委、湖南省财政厅","湖南华菱湘潭钢铁有限公司","淘汰老旧锅炉回收放散煤气节能技术改造项目。采用1台440吨/小时超高压高温煤气锅炉及135兆瓦汽轮发电机组，替代原有1台70吨/小时、2台75吨/小时老旧锅炉和1台12兆瓦抽汽凝汽式汽轮发电机组，建设135兆瓦汽轮发电机组接入系统；新建30万立方米高炉煤气柜建设工程，采用焦炉煤气柜替代10万立方米高炉煤气柜，对高炉煤气环形管网进行改建。","2012-2013",56289,14.79]
[178,"湖南省发改委、湖南省财政厅","湖南金城陶瓷有限公司","工业窑炉节能技术改造项目。采用2台￠3.6米双段式煤气发生炉替换原有2台￠3.2米双段式煤气发生炉；改造现有素、釉烧窑，利用窑炉抽热风机，把缓冷余热充分送到烘干窑，余热回收利用；采用轻质保温材料和陶瓷纤维改造窑炉结构及燃烧枪嘴，对大型电机、风机进行变频改造。","2012-2013",4300,1.48]
[179,"湖南省发改委、湖南省财政厅","醴陵金正瓷业有限公司","陶瓷窑炉节能及余热利用技术改造项目。采用1条高效节能的智能控制大型隧道窑、1条辊道窑、1座立式窑替代原有2条隧道窑、4条辊道窑，安装2套陶瓷窑炉余热利用装置，拆除8座燃气热风炉，采用余热循环链式自动传动烘房替代老式热风烘房。","2012-2013",1850,0.91]
[180,"湖南省发改委、湖南省财政厅","湖南兆邦陶瓷有限公司","3000万平方米/年高档陶瓷墙地砖窑炉节能技术改造项目。利用窑炉废气余热对干燥窑内的坯体进行加热，取代原有热风炉加热。对现有10条干燥窑和辊道窑内表面安装红外强烈传热材料(10吨/条窑)和更换鸭嘴式UV_A催热超燃炉宝约4000个(400个/条窑)，采用高性能的自动化仪器仪表对窑炉的每一组喷枪进行独立的自动控制。","2012-2014",5370,{"v":2.9,"d":"2.90"}]
[181,"湖南省发改委、湖南省财政厅","湖南明星麻业股份有限公司","工业燃煤锅炉改造及余热利用节能改造项目。采用2台8吨/时和1台6吨/时带高温分离器的高低混合流速循环流化床锅炉，替代原有5台共45吨/时燃煤锅炉，对81台电机安装变频器，利用现代自动控制技术，对细沙、布机车间的温湿度进行自动控制；采用管壳式换热器回收利用煮锅废水余热。","2012-2013",3500,0.94]
[182,"湖南省发改委、湖南省财政厅","洞口佳和建材有限公司","节能技术改造项目。采用1台6吨SZL6-1.6-AII锅炉替换原有2台4吨DZH4-1.25-AII型，改造1台4吨DZH4-2.45-AII型锅炉，并配套改造供气管网、烟窗等相关辅助设施。","2012-2013",722,0.58]
[183,"湖南省发改委、湖南省财政厅","临澧县华润热电有限公司","临澧县经济开发区太平工业园集中供热节能改造项目。采用1台75吨/小时循环流化床锅炉和1台12兆瓦背压式机组，替代现有1台35吨/小时循环流化床锅炉、1台4tDZW4-1.3A锅炉、2台4 tKZL4-1.325A锅炉及1台6兆瓦抽凝式机组，替代园区其它企业电取暖用电6000万度。","2012-2013",4032,1.07]
[184,"湖南省发改委、湖南省财政厅","湖南中创化工股份有限公司","10万吨/年乙酸仲丁酯联合装置节能改造项目。新增3台高效冷凝汽化器、1台T-003底物料输送泵，与丁烯提浓塔塔底物料进行热交换；新增中间再沸器E-020和E-003，对塔中部物料进行换热；新增1台换热器，对反应器进料进行加热；新增1台换热器，对精制塔进料进行加热；通过新增换热设备，对脱轻塔的进料进行预热；通过工艺改造，对T-003进行加热。","2012-2014",5600,{"v":2.5,"d":"2.50"}]
[185,"湖南省发改委、湖南省财政厅","湖南常德南方水泥有限公司","窑头煤粉燃烧器与电机变频节能改造项目。采用1台TF四通道煤粉燃烧器替代原有1台法孚皮拉德窑头燃烧器，新增1台窑头一次风风机，采用高压变频调速技术对日产4500吨生产线的风机、水泵进行改造，对低压交流电动机进安装14台低压变频器。","2012-2013",1670,0.71]
[186,"湖南省发改委、湖南省财政厅","湘潭中材牛力水泥有限公司","熟料烧成系统与电机变频节能改造项目。采用新型撒料盒替代预热器原撒料盒；新增新型大推力四通道煤粉燃烧器，并增设一次风机；改造蓖冷系统传动装置、蓖板和冷却风机，对现有水泥熟料生产线9台高压电机设备安装高压变频器。","2012-2013",2160,1.26]
[187,"湖南省发改委、湖南省财政厅","湖南蓝伯化工有限责任公司","电石炉低压动态无功补偿能量系统优化项目。在3台全密闭电石炉变低压侧各安装1套低压无功补偿装置，将原电石炉108根S12000的水冷母线改造为S2000，将电石炉原216块导电接触元件由原长700厘米改为720厘米，将54组锻造型底环改为铸造型，把原18块云母板汇流排改为铜排；把原两组一出式水冷大套改为单进单出式；增加3套循环水系统。","2012-2013",2369,2.01]
[188,"广东省经信委、广东省财政厅","广东粤华发电有限责任公司","6号300兆瓦汽轮发电机组通流部分节能改造项目。采用先进的全三元流设计技术,对6号300兆瓦汽轮机通流部分及汽封进行优化改进，配套建设相关辅助设施。",2012,8430,3.43]
[189,"广东省经信委、广东省财政厅","广东省韶关粤江发电有限责任公司","11号机组通流改造项目。更换11号机组汽轮机高中压转子、低压转子，更换重新设计的高、中、低压各级动叶片及静叶和隔板，同时更换高中压内缸、低压内缸，对11号汽轮机进行通流部分改造、汽轮机间隙调整和汽封改造。","2012-2014",5500,3.27]
[190,"广东省经信委、广东省财政厅","韶关市坪石发电厂有限公司(B厂)","#4机组整体优化节能技术改造项目。在汽机侧进行汽封改造及间隙调整，通流部分喷珠除垢，凝结水泵进行变频改造，真空泵加装冷却装置，机侧热力系统优化，机侧保温综合治理等；在锅炉侧进行空预器综合治理，设备保温及严密性综合治理，入炉煤破碎及筛分设备改造，燃烧方式调整等。","2012-2014",1945,2.09]
[191,"广东省经信委、广东省财政厅","湛江电力有限公司","2、3号机组汽轮机通流改造和改烧烟煤锅炉本体及辅助系统改造项目。采用通流结构优化、通流光顺、叶片型线优化对汽轮机高、中、低压缸部分进行更换，对主汽阀组进行更换，对通流部分进行优化；采用新型低氮燃烧器，鳍鳞式省煤器替代光管式省煤器；采用直吹式中速磨制粉系统替代原有中储式钢球磨制粉系统，将锅炉燃烧设计煤种由贫烟变更为烟煤。","2012-2013",30105,6.87]
[192,"广东省经信委、广东省财政厅","佛山市三水北江实业有限公司","2500吨/天新型干法水泥熟料生产线纯低温余热发电技术改造项目。依托公司现有1台2500吨/天水泥生产线余热资源，建设纯低温余热发电工程，购置安装1台6000千瓦汽轮发电机组、2台余热锅炉、1套汽轮发电机组等主要设备。","2012-2013",3816,1.12]
[193,"广西自治区发改委、广西自治区工信委、广西自治区财政厅","梧州神冠蛋白肠衣有限公司","胶原蛋白肠衣生产系统节能改造项目。对旺甫、扶典两个生产区190条生产线成型工序的除湿干燥热泵系统进行改造，提高热泵系统运行能效，并完全取代锅炉；引进“零过渡过程动态无功补偿装置”，对8台功能因数在0.9以下的变压器加装零过渡过程动态无功补偿装置。","2011-2013",3000,0.81]
[194,"广西自治区发改委、广西自治区工信委、广西自治区财政厅","广西华银铝业有限公司","余热综合回收利用项目。焙烧炉烟道增加换热器，用烟气余热加热除盐水；备用稀释槽增设换热器，加热蒸发原液；采用氧化铝厂二次利用水替代煤气炉双竖管煤气循环水，加热后用作沉降洗涤水；溶出回水由进低除直接改进高除，低除改用外排蒸汽；高除排氧蒸汽由原来外排直接改进低除再利用。","2012-2013",3760,4.06]
[195,"广西自治区发改委、广西自治区工信委、广西自治区财政厅","广西信发铝电有限公司","煤气发生炉高效改造项目。对氧化铝生产线煤气站进行改造，采用24台(Φ5488×24540)高效粉煤流化床气化煤气炉及配套设备，替代现有36台(Φ3000的TG-3M-I型)煤气发生炉。改造前后主体设计生产能力不变。","2012-2014",49728,4.65]
[196,"广西自治区发改委、广西自治区工信委、广西自治区财政厅","广西金荣纸业有限公司","生活纸机废汽余热回收利用项目。1.采用热泵控制蒸汽回收系统，对17台卫生纸机进行改造，回收吹贯蒸汽(未做热交换的蒸汽)余热再利用；2.采用SW-CW-12闭式高温冷凝水回收系统，回收生活纸机和碱回收黑液蒸发站的冷凝水送动力车间锅炉房使用，减少锅炉耗煤。","2012-2013",991,0.99]
[197,"广西自治区发改委、广西自治区工信委、广西自治区财政厅","国投钦州发电有限公司","#1机组能源系统优化项目。1.#1机组通流部分改造：包括高中压转子叶顶汽封改造、汽轮机轴端汽封改造、高中压缸夹层结构改造、高压内缸结合面加装密封键、低压隔板汽封改造、低压转子叶顶汽封改造、低压内缸结合面加装密封键、低压缸进汽改造、汽轮机隔板中心调整、通流部分玻璃珠喷珠；2.#1机组热力系统优化改造：包括高压缸过桥汽封改造、低压旁路阀内漏处理、高压缸排汽通风阀(VV)改造、疏水系统阀门内漏治理。","2012-2013",4300,2.94]
[198,"广西自治区发改委、广西自治区工信委、广西自治区财政厅","广西金山铟锗冶金化工有限公司","回转窑节能改造项目。建设配料场、新增粉煤干燥系统、制粒系统、喷煤系统等设备，配套建设相关辅助设施。","2012-2013",880,1.18]
[199,"广西自治区发改委、广西自治区工信委、广西自治区财政厅","中电广西防城港电力有限公司","发电机组性能优化节能改造项目。采用密封间隙更小的接触式铁素体气封、浮动式蜂窝汽封和DAS汽封对轴封和隔板汽封进行改造，转子叶顶汽封重新镶齿和调整间隙，除接触式汽封外，其他所有汽封间隙进行优化以减小汽封间隙；凝汽器真空系统优化；将复合配汽方式改为顺序阀配汽方式；将空预器换热元件更换为间隙大、板形经过优化不易堵灰的波形板、降低排烟温度。","2012-2013",4200,4.46]
[200,"四川省发改委、四川省财政厅","中冶崃山纸业有限公司","节能技术改造项目。1.蒸煮工段：连续蒸煮器由五根管改为七根管，新增1套稀黑液热交换系统，更换2台高压药液泵和高压黑液泵，增加8台(套)设备；2.蒸发工段：蒸发系统由七体五效改为八体五效，并增加热降粘系统，增加设备20台(套)。","2013-2014",1950,0.77]
[201,"四川省发改委、四川省财政厅","安县纸业有限公司","竹浆制浆节能技术改造项目。采用置换间隙蒸煮工艺，新增热/温黑夜槽、热白液槽、换热器和电仪控制系统等设备，对制浆车间的传统间隙蒸煮工艺进行改造，将竹浆蒸煮工段产生的各类黑液的热量吸收回用到蒸煮工艺，同时将蒸煮黑液循环使用。","2012-2013",2285,0.58]
[202,"四川省发改委、四川省财政厅","泸州酒业玻璃有限公司","玻璃窑炉综合节能改造项目。采用2座50平方米全氧燃烧玻璃窑炉替代1座50平方米，2座40平方米马蹄焰玻璃窑炉，配套建设制氧机组，对余热回收利用系统、循环池进行改造。更新改造玻璃生产系统电器、电控及成型设备，采用微机温度自动控制及比例燃烧调节自控制系统；改造配料系统，选用年拌料5万吨自动拌料设备；更新退2台火炉；购置安装2(套)列制瓶设备；配套建设相关辅助设施。","2012-2013",4675,0.97]
[203,"四川省发改委、四川省财政厅","四川省宜宾惠美线业有限责任公司","循环流化床锅炉自动控制系统运用通用燃烧优化控制技术(BCS)改造项目。新增BCS优化控制系统和OPC通讯系统1套、对原有锅炉DCS系统程序及组态进行完善、增加部分热工测量点位、更新老旧热工测量仪器，实现锅炉燃烧系统全自动控制。","2012-2013",3149,0.57]
[204,"四川省发改委、四川省财政厅","石棉县汇得利锌业有限公司","电锌生产线节能优化改造项目。淘汰2台6吨锅炉，在28平方米沸腾炉体上新增余热锅炉，所产蒸汽用于电锌生产；优化电锌工艺，减少高浸与沉矾作业工序。","2012-2013",1656,1.48]
[205,"重庆市经信委、重庆市财政局","重庆国际复合材料有限公司","玻纤前炉全氧燃烧节能改造项目。将大渡口区建桥工业园厂区F02、F03、F05、F06线，长寿经开区厂区F08线等5条玻纤生产线玻璃前炉燃烧器改为TACM-10型全氧燃烧器，利用原有制氧装置供氧，并对DCS控制系统进行改造。","2012-2013",1450,0.78]
[206,"重庆市经信委、重庆市财政局","重庆天泰铝业发电有限公司永川发电分公司","锅炉、汽轮机系统节能技术改造项目。1.将冷渣器冷渣水系统改为串联布置，在5号和6号低加之间设置旁路，调节冷渣水流量；2.对冷却塔填料系统进行改造；3.对空气预热器进行改造，采用陶瓷管箱替代空预器Q-235管箱，更换低温段空气预热器管，更换密封材料；4.更换锅炉及管道外表面局部破损的保温材料；5.对风机、水泵进行高压变频节能改造，将变频设备与远方控制系统进行通讯连接。","2012-2013",2902,0.74]
[207,"重庆市经信委、重庆市财政局","重庆蓬威石化有限责任公司","燃烧锅炉及余热利用节能技改项目。对3台130吨/小时高温高压循环流化床锅炉节能改造，新增1台600千瓦燃气发电机组，利用化工生产装置产生沼气发电。建设内容包括：炉膛受热面改造；尾部受热面改造；送风系统优化；回料器系统优化；吹灰系统改造；输煤系统改造。","2012-2013",2537,1.87]
[208,"重庆市经信委、重庆市财政局","重庆天泰铝业有限公司","母线优化节能技术改造项目。1.对175KA预焙铝电解槽阴极母线优化改造，通过在电解槽槽底外加母线来分区域分段抵消Z方向的磁场，外加母线烟道端和出铝端采用对称分布；2.对130台铝电解槽穿孔碳阳极改造。","2013-2014",1579,1.09]
[209,"重庆市经信委、重庆市财政局","重庆白鹤电力有限责任公司","能量系统优化节能技术改造项目。1.将高中压缸隔板汽封、过桥汽封、低压隔板汽封改为DAS汽封，轴端汽封用DAS加入少量的接触式汽封，低压叶顶汽封改为可拆卸式蜂窝汽封；2.对喷嘴室及喷嘴组和高压2-5隔板进行改造；3.采用柔性接触式密封片替代空预器固定式间隙刚性密封片；4.在电除尘器进口喇叭处设电除尘调温节能系统换热装置，采用汽机冷凝水与热烟气通过电除尘调温节能系统换热装置进行热交换。","2012-2014",3910,2.78]
[210,"重庆市经信委、重庆市财政局","双钱集团（重庆）轮胎有限公司","能量系统优化节能技术改造项目。1.增加胶料提升装置和脚踏开关，将密炼机电机改为直流电机提升转速，新增终炼胶料输送机；2.对车间分支地沟管线及法兰硫化机整机保温进行改造；3.采用溴化锂吸收式制冷机组替代水冷离心机组；4.对8台风机、水泵电机进行变频节能改造；5.根据区域压缩空气使用要求，实行压缩空气分级供应。","2012-2014",1405,0.66]
[211,"云南省发改委、云南省财政厅","楚雄滇中有色金属有限责任公司","4.5兆瓦余热发电改造项目。利用公司余热资源，购置安装1台容量为4.5兆瓦的饱和蒸汽发电机组，配套建设相关辅助设施。","2012-2014",4808,1.02]
[212,"云南省发改委、云南省财政厅","易门铜业有限公司","云南铜业冶炼中试基地改造项目。建设1套3.8×13.5米氧气底吹熔池、2吨蒸发量的余热锅炉及2000KVA的贫化电炉各1座，配套建设相关辅助设施。","2012-2013",9840,3.09]
[213,"云南省发改委、云南省财政厅","广南县八宝金龙铁合金厂","电炉余热回收发电项目。利用公司电炉余热资源，建设1座装机容量为6兆瓦的余热发电站。","2012-2014",3981,1.12]
[214,"云南省发改委、云南省财政厅","曲靖大为焦化制供气有限公司","105万吨/年焦炉干熄焦节能技术改造项目。将废热烟气引入余热锅炉风道，通过余热锅炉回收高温烟气余热产生蒸汽，并将蒸汽用于汽轮机发电。","2012-2013",14284,4.83]
[215,"云南省发改委、云南省财政厅","云南省曲靖双友钢铁有限公司","9500N立方米/小时变压吸附过程节能改造项目。利用1套Z-12500/80型变压吸附制氧装置，采用五塔超大变压吸附技术，真空解析流程剂。","2013-2014",2376,1.34]
[216,"云南省发改委、云南省财政厅","盈江县鑫峰元盛矿业有限责任公司","能量系统优化节能技术改造项目。利用公司余热资源，新增1台3兆瓦余热发电设备、1套全厂电力品质改善设备，配套建设相关辅助设施。","2013-2014",3591,1.33]
[217,"云南省发改委、云南省财政厅","陇川县中晟硅业有限责任公司","能量系统优化节能技术改造项目。利用公司余热资源，新增1台3兆瓦余热发电设备、1套全厂电力品质改善设备，配套建设相关辅助设施。","2013-2014",3158,1.33]
[218,"云南省发改委、云南省财政厅","云南滇东水泥有限公司","能量系统优化节能技术改造项目。建设内容包括：高低压变频改造、篦冷机系统改造、水泥磨系统改造、生料系统改造、烧成系统改造。","2012-2014",3450,{"v":1.2,"d":"1.20"}]
[219,"贵州省发改委、贵州省财政厅","首钢水城钢铁（集团）有限责任公司","水钢转炉煤气扩大应用技术改造项目。回收生产过程中转炉富余煤气，用于400吨石灰窑生产，配套建设相关辅助设施。","2012-2013",588,0.93]
[220,"贵州省发改委、贵州省财政厅","施秉县成功磷化有限公司","20000KVA黄磷生产线尾气利用项目。1.利用黄磷生产线尾气，建设年产1万吨六偏磷酸钠生产线，配套建设相关辅助设施；2.建设1×1200立方米/日和1×2000立方米/日的热水加热装置、25万吨/年矿石烘干装置。","2012-2013",2620,1.23]
[221,"贵州省发改委、贵州省财政厅","中国铝业贵州分公司","炉窑烟气余热利用项目。依托煅烧窑和回转窑生产线，对阳极部分3个余热导热油加热站及配套系统进行改造，对阴极五成型燃油导热油加热站进行改造。","2012-2013",2310,0.61]
[222,"贵州省发改委、贵州省财政厅","贵州省惠水川东化工有限公司","磷产品生产尾气综合利用项目。1.依托公司1台20000KVA黄磷炉余热资源，采用余热锅炉替代燃煤锅炉，回收三聚磷酸钠和六偏磷酸钠生产过程中产生的聚合烟气余热，用于生产蒸汽；2.回收黄磷尾气，用于石灰石生产线。","2012-2013",1300,1.17]
[223,"贵州省发改委、贵州省财政厅","大唐贵州野马寨发电有限公司","能量系统优化节能技术改造项目。依托公司3台200兆瓦燃煤发电机组，对3台机组给水泵变频改造；更换3台炉空预器；在3台炉烟道尾部加装省煤器；对高加疏水系统进行改造；对冷却塔喷嘴进行改造。","2012-2013",3838,2.49]
[224,"贵州省发改委、贵州省财政厅","贵州黔东电力有限公司","2×600兆瓦亚临界燃煤机组能量系统优化项目。依托公司2台600兆瓦燃煤发电机组，对汽轮机各缸汽封、轴封进行改造；对凝结水泵电机进行变频改造；对循环水泵电机进行双速改造；对抽真空系统进行改造；对空预器进行柔性密封改造；对锅炉受热面进行改造；对磨煤机进行小钢球应用改造；对锅炉进行风下倾改造；锅炉增设低压省煤器。","2013-2014",6412,{"v":5.3,"d":"5.30"}]
[225,"贵州省发改委、贵州省财政厅","贵州轮胎股份有限公司","能量系统优化项目。依托公司350万条载重子午线轮胎生产线，采用氮气硫化技术，对全钢子午胎硫化系统工艺进行优化改造；采用中温中压高温旋风奋力技术对3#锅炉进行改造；对压缩空气系统进行改造；对硫化车间蒸汽优化利用。","2013-2014",6410,1.77]
[226,"贵州省发改委、贵州省财政厅","贵州黔粤电力有限责任公司","盘南电厂能量系统优化改造项目。依托公司4台600兆瓦燃煤发电机组，进行电除尘节能增效改造，机组冷端系统强化换热改造，风冷排渣系统改造，空预器改造，磨煤机改造和汽轮机汽封改造。","2013-2014",51240,7.97]
[227,"贵州省发改委、贵州省财政厅","大唐贵州发耳发电有限公司","能量系统优化节能技术改造项目。依托公司2台600兆瓦燃煤发电机组，对真空系统管道进行改造，水环真空泵加装大气喷射器，进行电除尘提效改造，增压风机及引风机进行合并改造，对1#空预器传热原件改造，对1#汽轮机进行气封改造，对1#炉过热器进行改造，对1#冷却塔喷溅装置进行改造，对石膏旋流器给料泵进行变频改造。","2012-2014",8950,3.47]
[228,"陕西省发改委、陕西省财政厅","宝鸡阜丰生物科技有限公司","二次蒸汽热能回收利用节能改造项目。购置13.5吨/小时蒸发器、冷凝水回收罐、离心通风机、离心泵、热泵等24台(套)设备，回收二次蒸汽，购置UASB生物反应器、厌氧罐、水封罐等设备46台(套)设备，改造沼气制备设施，配套建设相关辅助设施。","2012-2013",5710,0.99]
[229,"陕西省发改委、陕西省财政厅","汉中锌业有限责任公司","锌冶炼系统节能改造项目。采用3台硫化床锅炉替代原因4台快装锅炉，增加汽轮机组、减温减压装置，直接拖动大型电机。","2012-2014",7316,1.58]
[230,"甘肃省发改委、甘肃省财政厅","甘肃鸿丰电石有限公司","电石炉无功补偿及机电系统节能改造项目。对3台25500KVA密闭式电石炉的低压侧短网安装3套无功补偿装置，对电石炉罩及短网电极把持器进行隔磁改造，对炉气净化系统、上料系统、水循环系统、烘干系统及原料系统的电机进行变频改造，优化自动控制系统。","2012-2013",3809,1.42]
[231,"甘肃省发改委、甘肃省财政厅","嘉峪关大友嘉镁钙业有限公司","冶金熔剂回转窑低温余热发电项目。依托现有6座回转窑余热资源，配备1套补汽凝汽式汽轮发电机组及附属系统，建设纯低温余热电站，配套建设容量为7.5兆瓦余热发电项目。","2012-2014",3920,1.78]
[232,"甘肃省发改委、甘肃省财政厅","金昌市热力公司","供热燃煤锅炉节能改造项目。拆除现有16座锅炉房和30台采暖锅炉，在#1集中供热锅炉房改建1台29兆瓦和1台46兆瓦高温热水锅炉及辅机，在东区锅炉房建设1台14兆瓦和1台29兆瓦高温热水锅炉及辅机，对鼓、引风机和水泵进行变频改造，在锅炉房设置先进的自动控制系统。","2012-2013",9155,1.67]
[233,"甘肃省发改委、甘肃省财政厅","甘肃金昌化学工业集团有限公司","生产系统能量优化技术改造项目。项目拟进行全低变变换改造、氢回收技术改造、废气综合利用制LNG技术改造、无动力氨回收技术改造、溴化锂吸收式热泵技术改造及低压电机变频改造等。","2012-2013",7644,3.27]
[234,"甘肃省发改委、甘肃省财政厅","甘肃稀土新材料股份有限公司","蒸汽凝结水系统节能改造项目。通过疏水系统改造，安装182台疏水器，建设50.6万吨/年凝结水回收及余热利用系统，2套50吨/小时凝结水处理系统等。","2013-2014",2620,{"v":1.8,"d":"1.80"}]
[235,"甘肃省发改委、甘肃省财政厅","甘肃华鹭铝业有限公司","铝电解槽新型节能控制技术改造项目。采用新型铝电解槽阴极结构和控制技术，对272台210KA系列电解槽内衬结构、钢棒结构、部分槽控机进行技术升级改造，同时对电解槽生产控制参数进行优化匹配等。","2012-2013",5369,4.05]
[236,"甘肃省发改委、甘肃省财政厅","大唐甘肃发电有限公司景泰发电厂","综合升级节能改造项目。拟对2×660兆瓦机组进行通流改造、汽动给水泵凝汽器清洁治理、冷水塔填料系统更换、空冷岛查漏治理、干式除渣系统改造、引风机变频改造、喷燃器改造、锅炉燃烧及制粉系统优化和锅炉冷态动力场试验，同时对#1机组进行汽轮机汽封改造；对公用系统中的小机、辅机冷却水泵进行变频改造。","2013-2014",8000,3.13]
[237,"甘肃省发改委、甘肃省财政厅","大唐甘谷发电厂","节能综合升级改造项目。对容量为2×300兆瓦的机组进行空气预热器换热元件及柔性密封改造，通流部分间隙调整，疏水系统优化改造及治理，凝结水泵、一次风机、低加疏水泵等变频改造。","2012-2014",2150,1.55]
[238,"甘肃省发改委、甘肃省财政厅","华亭县豫华冶金炉料有限责任公司","硅锰铝合金生产线能量系统优化项目。对1台16500KVA矿热电炉采用热装热兑工艺、缩短短网长度、增大短网截面积、降低电炉系统电抗、提高熔池电阻和炉料电阻，采用低压侧补偿、除尘风机变频改造，并回收烟气余热等。","2012-2014",2091,1.25]
[239,"宁夏自治区经信委、宁夏自治区财政厅","宁夏天元锰业有限公司","20万吨电解金属锰热动力车间改造项目。采用4台130吨循环流化床锅炉替代原有5台20吨老旧燃煤蒸汽锅炉和3台火车头蒸汽锅炉。建设主厂房、干煤棚、除灰渣系统及相关辅助设施。","2012-2013",36026,2.99]
[240,"宁夏自治区经信委、宁夏自治区财政厅","宁夏百新热力有限公司","集中供热管网节能改造项目。采用无补偿直埋敷设方式对31.34千米供热管网进行改造。采用以聚氨酯泡沫为保温材料、以高密度聚乙烯为保护外壳的预制直埋保温管，更换或安装焊接阀门，安装智能流量控制阀1354个，实施智能水利调节。","2013-2014",4500,2.32]
[241,"宁夏自治区经信委、宁夏自治区财政厅","宁夏凌云化工有限公司","尾气回收12兆瓦余热电站项目。建设密闭矿热炉炉气余热回收装置、炉气粉尘净化回收装置、12兆瓦余热发电装置及锅炉、电站主厂房、配电室及相关辅助设施。","2013-2014",11860,2.48]
[242,"宁夏自治区经信委、宁夏自治区财政厅","宁夏发电集团有限责任公司马莲台发电厂","2×330兆瓦机组供热改造及热力网项目。1.#1、#2汽轮机汽轮机本体供热改造；2.采用溴化锂吸收式热泵新技术，吸取电厂冷却塔无法利用的循环水余热；3.改造6座水-水热力站；4.关停15台区域小锅炉。","2012-2014",20966,3.26]
[243,"宁夏自治区经信委、宁夏自治区财政厅","国电大武口热电有限公司","余热回收集中供热项目。对公司1号、2号机组间接空冷系统进行改造，以机组供热抽汽作为驱动热源，溴化锂吸收式热泵机组为主体，回收循环水余热，转换为可供城市热网供热利用的高品质热量；对1号、2号机组供热系统进行改造，建设8套单机制热量为32.1兆瓦的RHP331型溴化锂吸收式热泵机组，对换热站进行改造。","2012-2013",10500,4.26]
[244,"宁夏自治区经信委、宁夏自治区财政厅","宁夏中宁发电有限责任公司","#2机组能量系统优化项目。建设内容包括：汽轮机本体部分优化改造、热力系统优化改造、#2汽轮机冷端综合治理、循环水泵增容改造、锅炉暖风器改造、空预器柔性密封改造、热力系统优化改造及内漏阀门治理、机炉侧保温治理、制粉系统优化改造、锅炉燃烧优化调整试验、汽轮机阀门优化管理等。","2012-2013",4242,3.83]
[245,"宁夏自治区经信委、宁夏自治区财政厅","宁夏惠冶镁业集团有限公司","铁合金矿热炉能量系统优化项目。对公司现有5台12500KVA的矿热炉炉体、电机和相关设备进行节能改造，降低硅铁综合冶炼电耗。","2012-2013",1800,{"v":1.7,"d":"1.70"}]
[246,"宁夏自治区经信委、宁夏自治区财政厅","石嘴山市科通冶金工贸有限公司","硅钙特种合金节能技术改造项目。1.采用13500KVA硅钙矿热炉替代原有12500KVA硅铁矿热炉，建设1台18000KVA旋转式硅钙炉；2.缩短电炉短网长度，降低大容量电炉短网母线电感；3.使用隔磁材料，降低电极磁场涡流损耗；4.采用旋转炉体，提高生产周期。","2012-2013",10048,{"v":1.7,"d":"1.70"}]
[247,"宁夏自治区经信委、宁夏自治区财政厅","宁夏平罗恒达水泥有限责任公司","变频器节能技术改造项目。建设变频器配电室，购置安装变频器设备、电气控制柜、PLC控制柜，配套建设相关辅助设施。","2012-2013",1060,0.61]
[248,"青海省经委、青海省财政厅","民和天利硅业有限责任公司","4×18500KVA硅铁矿热炉节能技术改造项目。购置安装4台12吨/小时余热锅炉、配套的12兆瓦余热发电机组、4套低压补偿装置、8套除尘风机变频调速装置等。","2012-2013",15000,{"v":3,"d":"3.00"}]
[249,"青海省经委、青海省财政厅","乐都盛基硅业有限公司","硅铁矿热炉烟气余热发电项目。购置安装1台容量为6兆瓦的低压冷凝式汽轮机、1台6兆瓦冷却式发电机组、2台6吨/小时和3台9吨/小时低温低压余热锅炉，配套安装相关辅助设施。","2012-2013",5347,0.52]
[250,"青海省经委、青海省财政厅","青海明迈特高新合金材料有限公司","硅铁冶炼烟气余热发电项目。购置安装1台容量为10兆瓦的低温、低压凝汽式汽轮机、1台10兆瓦空气冷却式发电机组、1台6吨/小时和4台7吨/小时低温、低压余热锅炉，配套安装相关辅助设施。 ","2012-2013",5844,1.01]
[251,"青海省经委、青海省财政厅","乐都鑫丰铁合金有限公司","硅铁矿热炉烟气余热发电节能项目。购置安装6兆瓦余热发电机组，安装4台9吨/小时余热锅炉，配套安装相关辅助设施。","2012-2013",4972,1.21]
[252,"新疆自治区发改委、新疆自治区财政厅","新特能源股份有限公司","尾气余热利用改造项目。对26台多晶硅还原炉的尾气系统和16台氢化炉的尾气系统进行节能改造，新增尾气余热利用换热器，利用尾气加热还原炉、氢化炉原料。","2012-2014",6400,8.24]
[253,"新疆自治区发改委、新疆自治区财政厅","鄯善华恒实业有限责任公司","直接还原铁隧道窑节能改造项目。改变隧道窑砌筑方法，对其进行密封保温；在原有冷却水箱基础上新增2个水箱，利用冷却系统余热；加装1套乏灰回收处理系统，替代部分还原剂。配套建设相关辅助设施。","2012-2013",944,1.17]
[254,"新疆自治区发改委、新疆自治区财政厅","华电新疆发电有限公司乌鲁木齐热电厂","1号机组节能技术改造项目。对空预器进行密封改造，对磨煤机动态分离器进行改造，对一、二次风暖风器进行改造，真空泵加装冷却装置，对大容量电机进行变频改造。","2013-2014",1515,0.77]
[255,"新疆自治区发改委、新疆自治区财政厅","新疆维泰热力股份有限公司","开发区一期换热站集中监控和一次网分布式变频供热系统节能改造项目。对全网供热平衡进行实时分析，实行气候补偿、热量控制；对循环水泵进行改造；改造2×960米老旧管网，配套建设相关辅助设施。","2012-2013",1078,0.86]
[256,"新疆自治区发改委、新疆自治区财政厅","新疆华电吐鲁番发电有限责任公司","#1、#2机组节能技术改造项目。对电除尘器采用DKZ-20电源调整器进行改造；将2台循环水泵电机进行双速改造；对采用变频器对供油泵、凝结泵进行改造；对#1、#2锅炉进行低温省煤器改造；对全厂照明系统进行改造。","2012-2013",1528,0.79]

{"sheet":"Sheet1","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}