{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["一批","Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"一批","index":0,"n_rows":11,"n_cols":8,"rows_kept":11,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件"]
["国家发展改革委2013年节能技术改造财政奖励项目实施计划（第一批）"]
["序号","上报单位","企业名称","节  能  措  施","实施年限","总投资\n(万元)","节能量\n(万吨标准煤)","预计奖励金额(万元)"]
[1,"河北省发改委、河北省财政厅","冀东水泥丰润有限责任公司","干法水泥生产线低温余热回收利用项目。在1条2500吨/天熟料生产线上，建设6兆瓦纯中低温余热发电综合利用电站，包括窑头AQC余热锅炉、窑尾PH余热锅炉，汽轮发电机房、化学水处理间、除氧间、电站控制室、电站循环冷却水系统以及电站计算机控制系统。","2012-2013",5059,1.22]
[2,"河北省发改委、河北省财政厅","冀东水泥滦县有限责任公司","回转窑燃烧系统节煤及电机系统变频节电改造项目。购置4套五风道煤粉燃烧器、2台供煤罗茨风机、4台配煤一次风机，对一线、二线回转窑窑头燃烧系统进行节煤改造；购置膨胀节、保温材料，对双线回转窑保温砌筑，并对窑尾分解炉下缩口进行改造；对38套总装机容量9886千瓦的电机加装变频器。","2012-2013",3692,4.57]
[3,"湖北省发改委、湖北省财政厅","大冶尖峰水泥有限公司","能量系统优化项目。采用新型高效节能型燃烧器替代原有传统燃烧器，大幅降低窑系统出料标准煤耗；对3台循环风机电机和1台窑尾排风机电机进行节能改造，安装电容无功补偿柜。","2012-2013",1132,0.78]
[4,"湖南省发改委、湖南省财政厅","湖南常德南方水泥有限公司","窑头煤粉燃烧器与电机变频节能改造项目。采用1台TF四通道煤粉燃烧器替代原有1台法孚皮拉德窑头燃烧器，新增1台窑头一次风风机，采用高压变频调速技术对日产4500吨生产线的风机、水泵进行改造，对低压交流电动机进安装14台低压变频器。","2012-2013",1670,0.71]
[5,"湖南省发改委、湖南省财政厅","湘潭中材牛力水泥有限公司","熟料烧成系统与电机变频节能改造项目。采用新型撒料盒替代预热器原撒料盒；新增新型大推力四通道煤粉燃烧器，并增设一次风机；改造蓖冷系统传动装置、蓖板和冷却风机，对现有水泥熟料生产线9台高压电机设备安装高压变频器。","2012-2013",2160,1.26]
[6,"广东省经信委、广东省财政厅","佛山市三水北江实业有限公司","2500吨/天新型干法水泥熟料生产线纯低温余热发电技术改造项目。依托公司现有1台2500吨/天水泥生产线余热资源，建设纯低温余热发电工程，购置安装1台6000千瓦汽轮发电机组、2台余热锅炉、1套汽轮发电机组等主要设备。","2012-2013",3816,1.12]
[7,"云南省发改委、云南省财政厅","云南滇东水泥有限公司","能量系统优化节能技术改造项目。建设内容包括：高低压变频改造、篦冷机系统改造、水泥磨系统改造、生料系统改造、烧成系统改造。","2012-2014",3450,{"v":1.2,"d":"1.20"}]
[8,"宁夏自治区经信委、宁夏自治区财政厅","宁夏平罗恒达水泥有限责任公司","变频器节能技术改造项目。建设变频器配电室，购置安装变频器设备、电气控制柜、PLC控制柜，配套建设相关辅助设施。","2012-2013",1060,0.61]

{"sheet":"Sheet1","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}